{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Tilan_perustiedot","ominaiskulutus","rakennukset ja p_aineet","Raportin etusivu","Raportti","1_kulutus kohteittain","Energia","Toimenpiteet","polttoainevertailu","1_kulutus_käyttömuodot","Kokoomarivi","co2 ja lämpöarvolaskuri_motiva"],"not_rendered":{"charts":31,"images":6,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":238},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tilan_perustiedot","index":0,"n_rows":147,"n_cols":25,"rows_kept":147,"merged":[[3,5,3,15],[4,5,4,15],[5,5,5,15],[6,5,6,15],[6,23,6,33],[7,5,7,15],[8,5,8,15],[9,5,9,15],[10,5,10,15],[11,5,11,15],[12,5,12,15],[13,5,13,15],[14,5,14,15],[15,5,15,15],[16,5,16,15],[17,5,17,15],[18,5,18,15],[19,5,19,15],[20,5,20,15],[23,5,23,6],[23,8,23,9],[23,11,23,12],[25,11,25,15],[26,7,26,9],[27,2,27,4],[27,7,27,9],[27,10,27,11],[28,2,28,4],[28,7,28,9],[28,10,28,11],[29,2,29,4],[29,7,29,9],[29,10,29,11],[32,4,33,4],[32,6,33,6],[33,7,33,15],[34,1,34,3],[34,7,34,15],[35,1,35,3],[35,7,35,15],[36,1,36,3],[36,7,36,15],[37,1,37,3],[37,7,37,15],[38,1,38,3],[38,7,38,15],[39,1,39,3],[39,7,39,15],[43,10,43,11],[57,1,58,1],[62,1,63,1],[79,1,79,2],[79,10,79,11],[80,1,80,2],[80,10,80,11],[81,1,81,2],[81,10,81,11],[82,1,82,2],[82,10,82,11],[86,1,86,2],[86,10,86,11],[87,1,87,2],[87,10,87,11],[88,1,88,2],[88,10,88,11],[89,1,89,2],[89,10,89,11],[90,1,90,2],[90,10,90,11],[91,1,91,2],[91,10,91,11],[92,1,92,2],[92,10,92,11],[93,1,93,2],[93,10,93,11],[94,10,94,11],[95,10,95,11],[95,12,95,15],[96,10,96,11],[96,12,96,15],[100,1,100,2],[101,1,101,2],[102,1,102,2],[103,1,103,2],[104,1,104,2],[105,1,105,2],[106,1,106,2],[107,1,107,2],[108,1,108,2],[109,1,109,2],[113,2,113,3],[113,10,113,11],[113,14,113,15],[114,2,114,3],[114,10,114,11],[114,14,114,15],[115,2,115,3],[115,10,115,11],[115,14,115,15],[116,2,116,3],[116,10,116,11],[116,14,116,15],[117,2,117,3],[117,10,117,11],[117,14,117,15],[118,2,118,3],[118,10,118,11],[118,14,118,15],[119,2,119,3],[119,10,119,11],[119,14,119,15],[120,2,120,3],[120,10,120,11],[120,14,120,15],[122,4,122,5],[122,7,122,8],[122,9,122,10],[122,12,122,13],[123,4,123,9],[123,10,123,15],[124,1,124,12],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[135,4,135,5],[136,4,136,5],[137,9,137,15],[138,1,138,7],[138,9,138,13],[141,9,141,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"v":2,"d":"2.00"},"HUOM, osa laskennassa tarvittavista tiedoista on antamatta !!!",{"$nulls":21},{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"MAATILAN ENERGIASUUNNITELMAN ESITIETOLOMAKE - TILAN PERUSTIEDOT"]
[]
[null,"Tilan nimi "]
[null,"ELY-keskus alue"]
[null,"Toimiala ja toimialaluokitus"]
[null,"Kohteen yhteyshenkilö: "]
[null,"Y-tunnus "]
[null,"Tilatunnus"]
[null,"Lähiosoite"]
[null,"Postinumero "]
[null,"Postitoimipaikka"]
[null,"Kunta"]
[null,"Tilan yhteyshenkilön sähköpostiosoite"]
[null,"Tilan yhteyshenkilön puhelinnumero"]
[null,"Yhteyshenkilön osoite (jos muu kuin tilan) "]
[null,"Hankenumero (hyrrästä)",{"$nulls":3},18885]
[null,"Päätuotantosuunta"]
[null,"Tuotantotapa (tavanomainen/luomu) "]
[null,"Päätuotteet"]
[null,"Tärkeimmät ostorehut (kotieläintilalla)"]
[]
[null,"Yleistiedot:"]
[null,"1. Pääsulakekoko (jos useita sähköliittymiä, täytä useita)",{"$nulls":5},"A",36,null,"A",null,null,"A"]
[]
[null,"2. Voimassaolevat energianhankintasopimukset",{"$nulls":7},"Tariffi: (yleis/teho) "]
[null,null,"Energialaji",{"$nulls":4},"Sopimuskumppani",null,null,"Kilpailutettu (x)"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,"3. Vuoden 2005 jälkeen toteutetut, energian kulutukseen vaikuttavat investoinnit ja  muutokset (merkitse vuosi) sekä suunnitteilla olevat investoinnit (rastita)"]
[]
[null,"Muutoksen kohde:",null,null,"Toteutus vuosi",null,"Suunnit-teilla (x)"]
[{"$nulls":7},"Lisätietoa"]
[null,"Lämmitysjärjestelmä"]
[null,"Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen"]
[null,"Viljelymenetelmät"]
[null,"Viljan kuivaaminen tai säilöntä"]
[null,"Muut muutokset"]
[null,"Sähköasennusten määräaikaistarkastus tehty"]
[]
[]
[]
[null,"Taulukko 1. Energian kulutus tilalla, energianlähteittäin.",{"$nulls":6},"Tiedot ovat vuodelta"]
[]
[null,null,"Kulutus","yksikkö","Josta omaa tuotantoa","Josta ostettua","Energia-kustannus Eur/v","Euroa/kWh ","kWh","Lämpöarvo kWh/yks","Euroa/\nyksikkö","Euroa/\nkWh"]
[null,"Sähkö",null,"kWh",{"$nulls":3},"",0,{"v":1,"d":"1 "},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"$nulls":4},"Kulutus tieto puuttuu",{"$nulls":6},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Kaukolämpö",null,"MWh",{"$nulls":3},"",0,{"v":1000,"d":"1,000 "},{"v":50,"d":"50.00"},0.05]
[null,"Lämmityspolttoöljy (kiinteistöt)",null,"litraa",{"$nulls":3},"",0,{"v":10.2,"d":"10 "},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.08823529411764706,"d":"0.09"}]
[null,"Lämmityspolttoöljy (kuivuri)",null,"litraa",{"$nulls":3},"",0,{"v":10.2,"d":"10 "},0.88,{"v":0.08627450980392158,"d":"0.09"}]
[null,"Kevytpolttoöljy (traktorit, työkoneet)",null,"litraa",{"$nulls":3},"",0,{"v":10.2,"d":"10 "},0.88,{"v":0.08627450980392158,"d":"0.09"},null,0,"Kevytöljyt yht."]
[null,"Raskas polttoöljy",null,"kg",{"$nulls":3},"",0,{"v":11.42,"d":"11 "},0.83,{"v":0.07267950963222417,"d":"0.07"}]
[null,"Bensiini",null,"litraa",{"$nulls":3},"",0,{"v":8.96,"d":"9 "},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.11160714285714285,"d":"0.11"}]
[null,"Dieselöljy",null,"litraa",{"$nulls":3},"",0,{"v":10.05,"d":"10 "},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.09950248756218905,"d":"0.10"}]
[null,"Kivihiili ",null,"kg",{"$nulls":3},"",0,{"v":7.48,"d":"7 "},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Maakaasu",null,"m3",{"$nulls":3},"",0,{"v":10,"d":"10 "},0.59,{"v":0.059,"d":"0.06"}]
[null,"Nestekaasu",null,"kg",{"$nulls":3},"",0,{"v":12.83,"d":"13 "},1.25,{"v":0.09742790335151988,"d":"0.10"}]
[null,"Polttopuu (merkitse joko irto-m3- tai pino-m3)",null,"irto-m3 ",{"$nulls":3},"",0,{"v":840,"d":"840 "},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":0.034523809523809526,"d":"0.03"}]
[{"$nulls":3},"pino-m3",{"$nulls":3},"",0,{"v":1400,"d":"1,400 "},{"v":49,"d":"49.00"},{"v":0.035,"d":"0.04"},null,0,"Polttopuu yht."]
[null,"Polttohake",null,"irto-m3",{"$nulls":3},"",0,{"v":600,"d":"600 "},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0.03166666666666667,"d":"0.03"}]
[null,"Puupelletti",null,"kg",{"$nulls":3},"",0,{"v":4.7,"d":"5 "},0.19,{"v":0.04042553191489361,"d":"0.04"}]
[null,"Jyrsinturve",null,"irto-m3",{"$nulls":3},"",0,{"v":900,"d":"900 "},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.022222222222222223,"d":"0.02"}]
[null,"Palaturve (merkitse joko irto-m3 tai tn-riville)",null,"irto-m3",{"$nulls":3},"",0,{"v":1400,"d":"1,400 "},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.017857142857142856,"d":"0.02"}]
[{"$nulls":3},"tn",{"$nulls":3},"",0,{"v":3300,"d":"3,300 "},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":0.01787878787878788,"d":"0.02"}]
[null,"Turvepelletti",null,"tn",{"$nulls":3},"",0,{"v":3300,"d":"3,300 "},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0.02727272727272727,"d":"0.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"Turve yht."]
[null,"Lanta",null,"m3",{"$nulls":3},"",0,{"v":2,"d":"2 "},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Bioöljy",null,"litraa",{"$nulls":3},"",0,{"v":10,"d":"10 "},0.83,{"v":0.08299999999999999,"d":"0.08"}]
[null,"Olki, ruokohelpi tai muu korsimassa (paalattu)",null,"tn",{"$nulls":3},"",0,{"v":4000,"d":"4,000 "},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.0075,"d":"0.01"}]
[null,"Vilja ja lajittelujäte",null,"tn",{"$nulls":3},"",0,{"v":4100,"d":"4,100 "},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0.014634146341463415,"d":"0.01"}]
[null,"Paju tms. haketettuna",null,"m3",{"$nulls":3},"",0,{"v":700,"d":"700 "},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0.022857142857142857,"d":"0.02"}]
[null,"Biokaasu (oletus CH4-pitoisuus 60%)",null,"m3",{"$nulls":3},"",0,{"v":6,"d":"6 "},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.059,"d":"0.06"}]
[null,"Muu, mikä? kg, kWh vai m3",{"$nulls":5},"",0,null,null,""]
[{"$nulls":7},"",0,null,null,""]
[{"$nulls":7},"",0,null,null,""]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[]
[null,"Taulukot 2 A ja 2 B Rakennuskanta ja niiden lämmittäminen. "]
[null,"Kirjaa tähän lämmitettävät rakennukset JA ne, joissa käytetään sähköä tai muuta energiaa, joka on mukana taulukossa 1. LÄMMITYS kWh/m3 KANNATTAA TÄYTTÄÄ ENERGIA-ASIANTUNTIJAN KANSSA YHDESSÄ"]
[]
[null,"2 A. Asuinrakennukset tärkeysjärjestyksessä; VAIN RAKENNUKSEN NIMI",null,"pinta-ala (m2)","kerros-korkeus (m)","kerrosluku (kpl)","Lämmityk-sen laiteteho, kW","lämpö-kanava (m)","lämmitys kWh/m3","Tilavuus m3","Jos erillinen sähkömittari vuosikulutus (kWh)",null,"Oma kulutusmittari (x)","Lämpötila","kwh/v"]
[{"v":1,"d":"1.00"},"asuinrakennus 1",{"$nulls":7},"",{"$nulls":4},"",null,"lämmitys kWh/m3 puuttuu",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","asuinrakennus 2",{"$nulls":7},"",{"$nulls":4},"",null,"",{"$nulls":6},""]
["","asuinrakennus 3",{"$nulls":7},"",{"$nulls":4},"",null,"",{"$nulls":6},""]
[{"$nulls":3},0,{"$nulls":3},0,null,0]
[]
[]
[null,"2 B. Tuotantorkennukset tärkeysjärjestyksessä, VAIN RAKENNUKSEN NIMI ",null,"pinta-ala, m2","josta lämmin ala m2","kerroskorkeus, m","Lämmityk-sen laiteteho, kW","lämpö-kanava (m)","lämmitys kWh/m3","Lämmin rak-tilavuus (m3)","Jos erillinen sähkömittari vuosikulutus (kWh)",null,"Oma kulutusmittari (x)","Lämpötila","traktorityötä (h) päivässä","kWh/v"]
["","tuotantorakennus 1",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},{"v":1,"d":"1.00"}]
["","tuotantorakennus 2",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},""]
["","tuotantorakennus 3",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},""]
["","tuotantorakennus 4",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},""]
["","tuotantorakennus 5",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},""]
["","tuotantorakennus 6",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},""]
["","tuotantorakennus 7",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"","",{"$nulls":6},""]
[{"$nulls":3},0,0,null,{"v":0,"d":"0.00"},0,null,0,0,{"$nulls":4},""]
[null,"Taulukko 3. Lämmitysenergia (laita x yhteen tai useampaan ruutuun/rakennus)"]
[]
[]
[]
[null,"Rakennuksen nimi",null,"Sähkö","X, jos sähkölämpö kanavasta","Öljy","Hake","Pelletti","Palaturve","Klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","Nestekaasu"]
[{"v":1,"d":"1.00"},"",{"$nulls":14},"Lämmitysenergia valinta puuttuu",{"$nulls":6},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","",{"$nulls":14},"",{"$nulls":6},"",{"v":0,"d":"0.00"}]
["","",{"$nulls":14},"",{"$nulls":6},"",{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$nulls":14},"",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$nulls":14},"",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$nulls":14},"",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$nulls":14},"",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$nulls":14},"",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$nulls":14},"",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$nulls":14},"",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":23},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Taulukko 4. Tuotanto tuotantorakennuksissa "]
[null," (täytä tärkeysjärjestyksessä tuotantoeläimet tai muut tuotteet rakennuksittain)"]
[null,"Rakennuksen nimi/käyttötarkoitus","Päätuotanto-eläin tai muu tuotantoyksikkö",null,"Lkm tai eläin-paikkoja","Päätuote","t kg/t ltr/kpl per eläinp.","yksikkö  \n(t ltr tai t kg)","Myynti-tuotetta vuodessa yht. t l/ t kg/kpl","yksikkö  \n(t ltr t.kg)","mahdollinen 2. tuote",null," (kg/l/yksikkö","kpl","2.tuotetta vuodessa kg/l/kpl"]
["","",{"$nulls":14},""]
["","",{"$nulls":7},"",{"$nulls":6},""]
["","",{"$nulls":7},"",{"$nulls":6},""]
["","",{"$nulls":7},"",{"$nulls":6},""]
["","",{"$nulls":7},"",{"$nulls":6},""]
["","",{"$nulls":7},"",{"$nulls":6},""]
["","",{"$nulls":7},"",{"$nulls":6},""]
[{"$nulls":7},"vesi",null,"Eur/m3"]
[null,"4. Käyttövesi ","Verkostosta",null,{"v":365,"d":"365 "},null,"m3/v",0,null,"Eur/v",null,null,"Omasta kaivosta (x)",null,null,"m3/v"]
[null," 5. Tärkeimmät ulkopuolisella tehtävät työt"]
[]
[]
[null,"5. Kuinka monta prosenttia viljelytöistä teetetään ulkopuolisella (urakoitsijan polttoaineilla)?",{"$nulls":7},"%"]
[]
[null,"6. Kuinka paljon polttoainetta kuluu?"]
[null,null,"-tilan ulkopuolisessa työssä",{"$nulls":6},"litraa"]
[null,null,"-metsätyössä",{"$nulls":6},"litraa"]
[null,null,"-kiinteistönhuollossa (lumenauraus ym.)",{"$nulls":6},"litraa"]
[null,"7. Tilan metsä- ja viljelyala",{"$nulls":9},""]
[null,"Tilan metsäala yhteensä (metsäsuunnitelmasta)",{"$nulls":4},"ha, josta harvennuskelpoista 5 vuoden aikana yht.",{"$nulls":5},"ha",{"v":80,"d":"80.00"},"MWh/ha"]
[null,"Peltoa viljelyssä",{"$nulls":4},"ha"]
[null,"Tilan vuosittainen vilja-ala",{"$nulls":4},"ha"]
[null,"Tilan vuosittainen viherkesantoala",{"$nulls":4},"ha"]
[{"$nulls":8},"Kyllä","Kuivurityyppi (lämminilma, kylmä laakakuivuri, tornisiilo, muu, mikä?)"]
["","Jos kuivuri on samassa sähkömittarissa kuin muu sähkön käyttö, laita rasti ruutuun, jos ei ole jätä ruutu tyhjäksi",{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"Taulukko 6. Viljankuivuri ",{"$nulls":7},"Kuivurin polttoaine (x) käytetyn polttoaineen osalta:"]
[null,null,"hl-tilavuus (pakollinen tieto)","kuivaus-kertojen lkm /vuosi","Tuntia/ kuivaus-kerta","Teho kW","öljyä l/h","öljyä l/v","sähkö-laitteet yhteensä, kW","Öljy","Hake","Pelletti","Turve","Maakaasu","Biokaasua","Kauko-lämpö"]
["","kuivuri 1",0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":7},"",0,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
["","kuivuri 2",0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
["","kuivuri 3",0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
["","kuivuri 4",0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]

{"sheet":"ominaiskulutus","index":1,"n_rows":144,"n_cols":44,"rows_kept":144,"merged":[[21,6,22,13],[38,4,38,12],[54,4,55,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,"Huom, osa laskennassa tarvittavista tiedoista on antamatta"]
[null,"Tällä välilehdellä neuvoja syöttää tarkentavia tietoja tilan energiankulutuksesta:",null,null,"1. Tuotannon ominaiskulutus"]
[{"$nulls":4},"2. Kasvituotanto"]
[{"$nulls":4},"3. Viljely"]
[{"$nulls":4},"4. Traktoreiden kohdistettu käyttö tuotantorakennuksissa"]
[{"$nulls":4},"5. Rakennusten energialähteet ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteet"]
[{"$nulls":4},"6. Veden lämmittäminen"]
[]
[null,"1. Tuotannon ominaiskulutus",null,"Täytä vain 1. ja 2. tuotteen %-osuus",{"$nulls":9},"Myynti kg tai litrat",{"$nulls":11},"Myynti kg tai litrat"]
[null,"Tuotantorakennus","eläinten/yksiköiden","kWh/eläinyksikkö","summa","Tuote 1",null,"%","tuotos  /vuosi/eläinp.","yht./vuosi","yksikkö","kWh/yks.","EUR/yks","kWh/ myynti yksikkö","yksikkö","eur/ m.yksikkö","myynti (l/kg)","tuote 2","%","tuotos kg/v/eläin","määrä/v","yksikkö","kWh/yks","EUR/yks","kwh/ m-yks.","eur/ m.yksikkö"]
[null,"","","","","",null,100,"","","","","",null,"","","","",0,"","",0,"","","",""]
[null,"","","","","",null,100,"","","","","","","","","","",0,"","",null,"","","",""]
[null,"","","","","",null,100,"","","","","","","","","","",0,"","",null,"","","",""]
[null,"","","","","",null,100,"","","","","","","","","","",0,"","",null,"","","",""]
[null,"","","","","",null,100,"","","","","","","","","","",0,"","",null,"","","",""]
[null,"","","","","",null,100,"","","","","","","","","","",0,"","",null,"","","",""]
[null,"","","","","",null,100,"","","","","","","","","","",0,"","",null,"","","",""]
[]
[{"$nulls":24},{"v":15,"d":"15.000"},{"v":9,"d":"9.00"},null,5,5]
[]
[]
[null,"2. Rakennusten energialähteet ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteet",{"$nulls":4},"HUOM! Älä tee tähän taulukkoon muutoksia tai tee ne tarvittaessa \"Tilan perustiedot\"-lehden riveille  99-108. Tämän taulukon tarkoitus on helpottaa sen alla olevan taulukon täyttämistä."]
[]
[null,"Rakennusten energialähteet (Tilan_perustiedot-taulukosta)"]
[]
[null,"Lämmitettävät kohteet","Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti",null,"Palaturve","Klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy"]
[]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[null,"","","","","",null,"","","","","","",0]
[]
[null,"Rakennusten energialähteet % osuudet lämmityksessä",null,null,"HUOM! Laskenta ei onnistu ilman %-osuuksien määrittämistä. Älä käytä 50:50-suhdetta!"]
[]
[null,"Lämmitettävät kohteet","Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti",null,"Palaturve","Klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","Tarkistus"]
[]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[0,"",{"$nulls":11},0,""]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Hyötysuhteena oletusarvo, muuta tarvittaessa kohdekohtaiselle riville. Ylin rivi: kertautuu kaikissa kohteissa. MIKÄLI KOHTEESSA ON ESIM. MAALÄMPÖ, MUUTA HYÖTYSUHDETTA a.o. kohteen riville."]
[null,"Lämmitysjärjestelmän hyötysuhde"]
[]
[null,"Lämmitettävät kohteet","Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti",null,"Palaturve","Klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy"]
[null,null,{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.6,"d":"0.60"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[null,"",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Veden lämmittäminen"]
[]
[null,"a) Asuinrakennusten veden lämmitys ","Laita rasti (x) tähän, jos kesällä ja talvella asuinrakennusten veden lämmityksessä eri lämmönlähde"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Rasti ruutuun, millä vesi lämpiää"]
[null,"Asuinrakennuksen nimi","Asukkaiden lukumäärä","Lämpimän veden kulutus ltr/hlö ","Lämpimän veden käyttöaika vrk / vuosi (oletuskäyttö ympärivuotinen)","veden alkulämpötila  (muuta tarvittaessa)",null,"veden loppulämpötila (muuta tarvittaessa)","Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti","Palaturve","Klapi, p-m3 (20%)","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","\n"]
[0,"",null,50,365,10,null,60,{"$nulls":10},365,""]
[0,"",null,null,365,10,null,60,{"$nulls":10},365,""]
[0,"",null,null,365,10,null,60,{"$nulls":10},365,""]
[]
[{"$nulls":3},"muuta tähän päivälkm, jos energialähteenä vain esim. kesän ajan veden lämmityksessä",{"$nulls":3},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[{"$nulls":7},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[{"$nulls":7},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[]
[]
[null,"b) Tuotantorakennusten veden lämmitys","Laita rasti (x) tähän, jos kesällä ja talvella tuotantorakennusten veden lämmityksessä eri lämmönlähde"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Rasti ruutuun, millä vesi lämpiää"]
[null,"Tuotantorakennuksen nimi","pesurien lukumäärä tai sikalassa työntekijämäärä","Lämpimän veden kulutus ltr/pesuri","Lämpimän veden käyttöaika vrk / vuosi (oletuskäyttö ympärivuotinen)","veden alkulämpötila",null,"veden loppu-lämpötila","Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti","Palaturve","Klapi, p-m3 (20%)","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy"]
[1,"",0,500,365,10,null,80,{"$nulls":10},"Tarkista sarakkeet  C ja D ja Valitse veden lämmitys tapa",null,10]
[0,"",0,0,365,10,null,60,{"$nulls":10},"",null,10]
[0,"",0,0,365,10,null,60,{"$nulls":10},"",null,10]
[0,"",0,0,365,10,null,60,{"$nulls":10},"",null,10]
[0,"",0,0,365,10,null,60,{"$nulls":10},"",null,10]
[0,"",0,0,365,10,null,60,{"$nulls":10},"",null,10]
[0,"",0,0,365,10,null,60,{"$nulls":10},"",null,10]
[]
[{"$nulls":7},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[{"$nulls":7},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[{"$nulls":7},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[{"$nulls":7},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[{"$nulls":7},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[{"$nulls":7},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[{"$nulls":7},"",365,365,365,365,365,365,365,365,365,365]
[]
[]
[]
[{"$nulls":14},"X"]
[{"$nulls":4},"m3/v ","Täytä vain rastilla (x)!",{"$nulls":8},"lantamäärä, m3",{"$nulls":9},"VStn/eläin ja yhteensä",{"$nulls":8},"CH4 /tn VS, kWh yht.",null,10,"kWh/m3"]
[null,"Rastita (x) tuotantorakennuksen päätuotantoeläin",null,null,"Lehmä, L","EmoL, sonni, hieho, L",null,"Emakko& porsaat, L","Emakko (satel), L","Lihasika, L","Hevonen, K","Lammas, K","Kana, K 100 kpl","Broiler, K, 100 kpl","Lehmä, L","EmoL, sonni, hieho, L","Emakko& porsaat, L","Emakko (satel), L","Lihasika, L","Hevonen, K","Lammas, K","Kana, K 100 kpl","Broiler, K, 100 kpl","yht.","Lehmä, L","EmoL, sonni, hieho, L","Emakko& porsaat, L","Emakko (satel), L","Lihasika, L","Hevonen, K","Lammas, K","Kana, K 100 kpl","Broiler, K, 100 kpl","Lehmä, L","EmoL, sonni, hieho, L","Emakko& porsaat, L","Emakko (satel), L","Lihasika, L","Hevonen, K","Lammas, K","Kana, K 100 kpl","Broiler, K, 100 kpl","yht."]
[null,"Lantatuotteet","Päätuotantoeläin","kpl",25,15,null,7,2.4,2,12,1.5,5,1.5,{"$nulls":10},{"v":1.6119000000000003,"d":"1.61"},{"v":0.9671400000000002,"d":"0.97"},{"v":0.5453595,"d":"0.55"},{"v":0.18698039999999996,"d":"0.19"},{"v":0.15581699999999998,"d":"0.16"},{"v":1.6799999999999997,"d":"1.68"},{"v":0.30600000000000005,"d":"0.31"},{"v":1.0675,"d":"1.07"},{"v":0.3202499999999999,"d":"0.32"},200,200,300,280,280,280,100,225,225,"MWh/v"]
["","",0,0,{"$nulls":10},"","","","","","","","","",0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",0,0]
["","",0,0,{"$nulls":10},"","","","","","","","","",0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",0,0]
["","",0,0,{"$nulls":10},"","","","","","","","","",0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",0,0]
["","",0,0,{"$nulls":10},"","","","","","","","","",0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",0,0]
["","",0,0,{"$nulls":10},"","","","","","","","","",0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",0,0]
["","",0,0,{"$nulls":10},"","","","","","","","","",0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",0,0]
["","",0,0,{"$nulls":10},"","","","","","","","","",0,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",0,0]
[{"$nulls":22},"yht.",0,{"$nulls":17},"yht.",0]
[]
[]
[]
[null,null,"Asiantuntija:",{"$nulls":4},"Asko Asiantuntija"]
[null,null,"Asiantuntijan organisaatio:",{"$nulls":4},"Yrityksen nimi"]
[null,null,"Osoite",{"$nulls":4},"Katuosoite ja numero"]
[null,null,"Postinumero",{"$nulls":4},"Postinumero"]
[null,null,"Postitoimipaikka",{"$nulls":4},"Paikkakunta"]
[]
[null,null,"Neuvojan puhelinnumero:",{"$nulls":4},"xxx"]
[null,null,"Neuvojan sähköpostiosoite:",{"$nulls":4},"etunimi.sukunimi@domain.fi"]
[null,null,"Neuvontakäynti:",{"$nulls":4},"xx.xx.xxxx"]
[null,null,"Raportti valmis",{"$nulls":4},"xx.xx.xxxx"]
[{"$nulls":7},18885]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Suositellaan, laskennan"]
[null,null,"Lisää tähän taulukot, mitä yhteenvedon tuloksista saadaan"]

{"sheet":"rakennukset ja p_aineet","index":2,"n_rows":167,"n_cols":39,"rows_kept":167,"merged":[[0,1,0,5],[0,8,0,9],[0,10,0,13],[0,14,0,16],[8,8,8,9],[8,10,8,13],[8,14,8,15],[21,8,21,9],[21,10,21,13],[21,14,21,17],[22,8,22,9],[22,10,22,13],[22,14,22,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[0,"Maarit Kari, ProAgria Keskusten liitto, suojaus- ja käytettävyyskehitys Reijo Kivisalmi, ProAgria Keski-Suomi",{"$nulls":5},"LÄMPÖ",null,null,"LÄMMIN VESI",{"$nulls":3},"LAITE-ENERGIA"]
[]
[null,null,"harmaa, viitoivettu ruutu: ei täytetä, eikä sisällä mitään tietoa",{"$nulls":13},"tyhjä"]
[null,null,"harmaa ruutu: sisältää kaavan, muuta vain erittäin perustellusti, tavallisesti ei lainkaan",{"$nulls":13},"valmis kaava"]
[null,null,"vaalean sininen ruutu: ei täytetä, vaan laskentaohjelma hakee tiedot automaattisesti \"Tilan perustiedot\" -välilehdeltä",{"$nulls":13},"automaattinen tietojen haku"]
[null,null,"vihreä ruutu: täytetty oletusluvuilla, tarkastetaan ja muutetaan tarvittaessa kuvaamammaksi",{"$nulls":13},"säädettävä"]
[]
[]
[null,"Rakennusten energian kulutus",{"$nulls":5},"LÄMPÖ",null,null,"LÄMMIN VESI",{"$nulls":3},"LAITE-ENERGIA",null,null,"TEHO","voit ruksata tähän tehon tarpeet ja tehdä ehdollisen kaavan"]
[null,"Kohteet","ala,m2","kork.m","tilavuus, m3","lkm","kulutus/m3",null,null,"Kulutus ilman hävikkejä","käyttövesi, ltr/yks","kulutus ilman hävikkiä","vrk/ v","∆T",{"$nulls":3},"lämmitys & lämmin vesi",null,"Rakennusten lämmitys tehon tarve (kW)","Veden lämmitys tehontarve (kW)"]
[null,"","","","","","",null,null,"",50,{"$error":"#VALUE!"},365,50,"",null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,"",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"","","","","","",null,null,"","","",365,50,"",null,null,0,null,"",""]
[null,"","","","","","",null,null,"","","",365,50,"",null,null,0,null,"",""]
[null,"","","","",0,"",null,null,"",500,0,365,70,"",null,null,0,null,"",0]
[null,"","","","",0,"",null,null,"",0,0,365,50,"",null,null,0,null,"",0]
[null,"","","","",0,"",null,null,"",0,0,365,50,"",null,null,0,null,"",0]
[null,"","","","",0,"",null,null,"",0,0,365,50,"",null,null,0,null,"",0]
[null,"","","","",0,"",null,null,"",0,0,365,50,"",null,null,0,null,"",0]
[null,"","","","",0,"",null,null,"",0,0,365,50,"",null,null,0,null,"",0]
[null,"","","","",0,"",null,null,"",0,0,365,50,"",null,null,0,null,"",0]
[null,"Asuinala yht.",0,0,0,{"$nulls":3},"yht",0,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$nulls":5},{"$error":"#VALUE!"},null,0,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"muu ala yht. ",0,0,0,{"$nulls":9},"KUIVURI SÄHKÖLUKEMASSA (X)",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":7},"LÄMPÖ",null,null,"LÄMMIN VESI",{"$nulls":3},"LAITE-ENERGIA"]
[null,"Energianlähde","Kulutusyksikkö ja energiasisältö",{"$nulls":3},"Kulutus/m3","Osuus lämmityksessä",null,"kWh/v",null,"kWh/v ",null,null,"% sähkö-laskusta","Energia-sisältö",null,"Kulutus yhteensä","hyötysuhde","laskennallinen ylitys/alitus","% ","verkosto","verkoston energian kulutus","käyttöaika","verkoston kulutus","EUR á/kWh","tehon tarve, kW","perustamis-kustannus","perust/v (20 v)"]
[null,"Sähkö",1,"kWh/kWh","m3","lkm",0,"% ","x","",null,"","vrk/ v","∆T",{"$error":"#DIV/0!"},0,null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",{"v":0.1,"d":"0.100"},0]
["","","","","","","",0,"","","","",365,50,50,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"tarkista O-sarake","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":1,"d":"1.00 "},"","","",0,365,0.02,0,""]
[null,"Öljy",10.2,"kWh/ltr",null,null,0,"%",null,"",null,"","vrk/ v","∆T","% laitekäyttöön",0,null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",{"v":0.08823529411764706,"d":"0.088"},0]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"Hake, i-m3",600,"kWh/i-m3",null,null,0,"%",null,"",null,"","vrk/ v","∆T","% laitekäyttöön",0,null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",{"v":0.03166666666666667,"d":"0.032"},0]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":0.6,"d":"0.60 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"Pellettiä, kg",4.7,"kWh/kg",null,null,0,"%",null,"",null,"","vrk/ v","∆T","% laitekäyttöön",0,null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",{"v":0.04042553191489361,"d":"0.040"},0]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.82,"d":"0.82 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"Turve",1400,"kWh/m3",null,null,"0","%",null,"",null,"","vrk/ v","∆T","% laitekäyttöön",0,null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",{"v":0.017857142857142856,"d":"0.018"},0]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.8,"d":"0.80 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"Klapia, (20%)",2240,"kWh/m3",null,null,0,"%",null,"",null,"","vrk/ v","∆T","% laitekäyttöön",0,null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",{"v":0.034523809523809526,"d":"0.035"},0]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.7,"d":"0.70 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"Biokaasu",6,"kWh/m3",null,null,0,"%",null,"",null,"","vrk/ v","∆T","% laitekäyttöön",0,null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",0.059,0]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"Maakaasu",10,"kWh/m3",null,null,0,"%",null,"",null,"","vrk/ v","∆T","% laitekäyttöön",0,null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",{"v":0.059,"d":"0.059 "},0]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.85,"d":"0.85 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"Kaukolämpö",1000,"kWh",null,null,0,"%",null,"",null,"","vrk/ v","∆T","% laitekäyttöön",0,null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",0.05,0]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.94,"d":"0.94 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"Bioöljy",10,"kWh/ltr",null,null,0,"%",null,"",null,"","vrk/ v","∆T","% laitekäyttöön",0,null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},0,"","m","kWh","vkr/v","kW/m",{"v":0.08299999999999999,"d":"0.08"},0]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","","","",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,70,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[null,"","","","",0,"",0,"","","","",365,50,null,"",null,0,{"v":0.81,"d":"0.81 "},null,null,"",0,365,0.02,0,""]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},""]
[null,"Kuivurin energialähteet",{"$nulls":6},{"v":0.9,"d":"0.90 "},"Öljy",{"v":0.85,"d":"0.85 "},"Hake",null,{"v":0.9,"d":"0.9 "},"Pelletti",{"v":0.85,"d":"0.9 "},null,"Turve",0.98,"maakaasu",0.9,"Bio-kaasu",0.9,"Kaukolämpö",null,0.9,"Bioöljy",0.7,"Olki",0.85,"Energiavilja",1,"Nestekaasu","Kuivurin Sähkö-laitteet ",null,"Muut sähkö-laitteet","Teho, kW","Poltto-aineet","yht. kWh"]
[null,"määrät/energiasisällöt","hl-tilav","krt","h/krt",null,"yht. hl","Teho, kW","l/h",{"v":10.2,"d":"10 "},"m3/h",{"v":600,"d":"600 "},null,"kg/h",{"v":4.7,"d":"5 "},"m3/h",null,{"v":1400,"d":"1,400 "},"m3/h",10,"m3/h",6,"kWh",1000,null,"l/h",10,"tn/h",4000,"tn/h",4100,"kg/h",12.83,"kW","kWh","h/v",null,"kWh"]
[null,"kuivuri 1",0,0,0,null,0,0,null,0,0,0,null,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"kuivuri 2",0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"kuivuri 3",0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"kuivuri 4",0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"yhteensä, yksikköä",0,0,0,null,0,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,0,null,0,"yht.",0]
[null,"yhteensä, kWh",{"$nulls":7},0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,0,null,0,"% kok.sähköstä",0]
[{"$nulls":6},"Täytä ajoneuvokäyttö joko h/vrk (G-sarake)  tai h/v (O-sarake). Metsänhoito, kiinteistöajo ja urakointi tulevat esitiedoista. "]
[null,"Ajoneuvopolttoaine","osto",0,"l/v",null,"h/vrk","vrk/v",null,"kulutus","kulutus l/h",{"$nulls":3},"h/v","l/v",null,"yht. kWh",null,"Eur/v","Eur/ltr",null,"á-hinta","h/v"]
[null,"",{"$nulls":5},365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"",{"$nulls":5},365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"",{"$nulls":5},365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"",{"$nulls":3},"",null,365,null,null,9,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"",{"$nulls":3},"",null,365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"",{"$nulls":3},"",null,365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"",{"$nulls":3},"",null,365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"",{"$nulls":3},"",null,365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"",{"$nulls":3},"",null,365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,{"$nulls":4},{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"",{"$nulls":3},"",null,365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,{"$nulls":4},{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"kuivuri 1",{"$nulls":5},365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"kuivuri 2",{"$nulls":5},365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"kuivuri 3",{"$nulls":5},365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"kuivuri 4",{"$nulls":5},365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"Metsänhoito",{"$nulls":5},365,null,null,7,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"Kiinteistönhuolto",{"$nulls":5},365,null,null,8,{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"Viljely",{"$nulls":13},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"Urakointi",{"$nulls":5},365,null,null,16,"kts. Perustiedot",{"$nulls":3},0,null,0,null,0,null,null,{"v":0.88,"d":"0.88 "},0]
[null,"yht.",{"$nulls":13},0,null,0,{"$nulls":5},0]
[null,"Asumisajoa",{"$nulls":13},0,null,0]
[null,"Tuotantoajoa",{"$nulls":13},0,null,0]

{"sheet":"Raportin etusivu","index":3,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"merged":[[42,0,42,11],[43,0,43,5],[44,0,45,11],[46,0,46,5],[46,6,48,11],[47,0,48,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":43}
["Tilan nimi:"]
[""]
[]
["asiantuntija:",{"$nulls":5},"Yrityksen nimi"]
["Asko Asiantuntija"]

{"sheet":"Raportti","index":4,"n_rows":450,"n_cols":10,"rows_kept":450,"merged":[[40,0,40,8],[44,0,44,8],[47,0,57,8],[112,0,112,8],[117,0,117,1],[118,0,118,1],[119,0,119,1],[120,0,120,1],[121,0,121,1],[122,0,122,1],[123,0,123,1],[124,0,124,1],[125,0,125,1],[126,0,126,1],[127,0,127,1],[129,7,129,8],[130,0,130,4],[130,7,130,8],[131,0,131,4],[131,7,131,8],[132,0,132,4],[132,7,132,8],[133,0,133,4],[133,7,133,8],[134,0,134,4],[134,7,134,8],[135,0,135,4],[135,7,135,8],[138,0,138,1],[139,0,139,1],[140,0,140,1],[143,6,143,7],[144,0,144,1],[144,5,144,7],[145,0,145,1],[145,5,145,7],[146,0,146,1],[146,5,146,7],[147,0,147,1],[147,5,147,7],[148,0,148,1],[148,5,148,7],[151,0,151,1],[151,5,151,6],[152,0,152,1],[152,5,152,6],[153,0,153,1],[153,5,153,6],[154,0,154,1],[154,5,154,6],[155,0,155,1],[155,5,155,6],[156,0,156,1],[156,5,156,6],[157,0,157,1],[157,5,157,6],[158,5,158,6],[167,0,167,2],[167,3,167,6],[167,7,167,8],[168,0,168,2],[168,3,168,6],[168,7,168,8],[169,0,169,2],[169,3,169,6],[169,7,169,8],[170,0,170,2],[170,3,170,6],[170,7,170,8],[173,0,174,8],[175,0,175,8],[176,0,176,3],[176,6,176,8],[177,0,177,3],[177,6,177,8],[178,0,178,3],[178,6,178,8],[179,0,179,3],[179,6,179,8],[180,0,180,3],[180,6,180,8],[181,0,181,3],[181,6,181,8],[182,0,182,3],[182,6,182,8],[199,0,199,8],[216,0,216,8],[219,0,219,8],[255,0,257,8],[280,0,280,8],[300,0,300,8],[323,0,323,8],[325,0,325,6],[341,0,341,8],[343,3,343,4],[344,3,344,4],[345,3,345,4],[346,3,346,4],[347,3,347,4],[348,3,348,4],[351,0,351,8],[352,0,352,8],[354,6,354,7],[355,6,355,7],[356,6,356,7],[357,6,357,7],[358,6,358,7],[359,6,359,7],[360,6,360,7],[361,6,361,7],[396,0,398,8],[399,0,399,8],[403,0,403,8],[404,0,404,8],[406,0,406,8],[407,0,407,8],[408,0,408,8],[409,0,409,8],[410,0,410,8],[412,0,412,8],[413,0,413,8],[414,0,414,8],[415,0,415,8],[416,0,416,8],[417,0,417,8],[418,0,418,8],[419,0,419,8],[420,0,420,8],[422,0,422,8],[423,0,423,8],[424,0,424,8],[425,0,425,8],[426,0,426,8],[427,0,427,8],[428,0,428,8],[429,0,429,8],[430,0,430,8],[432,0,432,8],[433,0,433,8],[449,0,449,8],[453,0,453,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":11}
[null,"Maatilan energiasuunnitelma"]
[]
[null,"Energiasuunnitelmaraportti"]
[]
[null,"Hankenumero (Hyrrästä)",null,null,18885]
[]
[]
[null,0]
[null,0]
[null,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Tilatunnus:",null,0]
[null,"Y-tunnus:",null,0]
[]
[]
[null,"Käynnin ajankohta:"]
[null,"Kohteen yhteyshenkilö:",{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":6},0]
[]
[]
[null,"Energiasuunnittelija:",{"$nulls":4},"Asko Asiantuntija"]
[{"$nulls":6},"Yrityksen nimi"]
[null,"Neuvontakäynti",{"$nulls":4},"xx.xx.xxxx"]
[null,"Raportin päiväys",{"$nulls":4},"xx.xx.xxxx"]
[]
[]
[null,"Raportin 1. päivitys"]
[null,"Raportin 2. päivitys"]
["Energiatehokkuudesta kilpailukukyä maaseudulla. Energiatehokkuuden valtakunnallinen koordinaatiohanke."]
[]
["Esipuhe"]
[]
["Tässä maatilan energiasuunnitelma -raportissa on esitetty tiivistetyssä muodossa tilan energian käytön nykytila ja yhteisesti sovitut jatkotoimet energian hallinnan ja energiatehokkuuden sekä uusiutuvien energioiden käytön kehittämiseksi. Tila sitoutuu esitettyihin jatkotoimenpiteisiin ja toteuttaa ehdotettuja toimia resurssiensa mukaan. Tavoitteena on käynnistää maatilalla energiatehokkuuden jatkuva parantaminen. Energiasuunnitelmatyö on rahoitettu Maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.\n\nKenttätyön on toteuttanut Mavin Neuvo 2020 –maatilojen neuvontajärjestelmän mukaiseen neuvontaosioon Energia hyväksymä neuvoja (energiasuunnittelija): XX, yrityksen nimi NN. Maatilalta työhön ovat osallistuneet Nn ja Yy."]
[]
[]
["Tässä energiasuunnitelmaraportissa on ProAgrian Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla-hankkeessa tuottamia koosteita ja taulukoita, joista on hyötyä myös tilan johtamisessa ja erilaisissa suunnittelutöissä tai investointien rahoituksen tukena. Laskelmat perustuvat tuottajan antamiin lähtötietohin ja tilalla tai tilakäynnin jälkeen tarkennettuihin lisätietoihin. Tiedot energiapotentiaaleista perustuvat keskimääräisiin olki-, ym. satoihin ja eläinkohtaisiin lantatilavuuksiin."]
{"$rows_empty":24}
["SISÄLTÖ"]
[]
["1. Kohdetiedot"]
[]
["2. Energian kulutukset ja kustannukset"]
["2.1 Energian kulutuksen jakautuminen tilalla"]
["2.2 Energiakustannusten jakautuminen tilalla "]
["2.3 Hiilidioksidin (co2) tuotanto tilalla"]
["2.4 Yhteenveto energian ja veden kulutuksesta, kustannuksista ja tunnusluvuista"]
[]
["3. Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energioiden käytön nykytila ja jatkotoimenpiteet"]
["3.1 Yleiset toimenpiteet"]
["3.2 Energiatehokkuuden parantaminen"]
["3.3 Uusiutuvien energioiden käyttö"]
["3.4 Muut toimenpiteet"]
{"$rows_empty":24}
["1. Kohdetiedot:"]
[{"$nulls":9},"Kuvaa kohde lyhyesti. EI pinta-aloja, tuotantokasveja, rakennuksia, tilavuuksia ym. Koska ne tulevat raportin taulukoihin automaattisesti."]
[]
["Tilan rakennuskanta"]
[]
["Lämmitettävä rakennusala"]
["Rakennus",null,"kylmä ala m2","lämmin ala m2","korkeus m","Tilavuus m3","Arvioitu lämmön kulutus kWh/m3","Arvioitu lämpimän veden kulutus ltr/hlö tai yksikkö","Pää-lämmön lähde"]
["",null,null,"","","","",50,""]
["",null,null,"","","","","",""]
["",null,null,"","","","","",""]
["",null,"","","","","",500,""]
["",null,"","","","","","",""]
["",null,"","","","","","",""]
["",null,"","","","","","",""]
["",null,"","","","","","",""]
["",null,"","","","","","",""]
["",null,"","","","","","",""]
[]
["Muita tietoja rakennuskannasta",{"$nulls":6},"vesikiertolämmitys (x)"]
["Asuinkäytössä lämmitettävä rakennustilavuus  ",{"$nulls":4},0,"m3"]
["Tuotantokäytössä lämmitettävää rakennustilavuutta",{"$nulls":4},0,"m3"]
["Tuotantokäytössä lämmittämätöntä rakennusalaa",{"$nulls":4},0,"m2"]
["Lämpökanavan pituus",{"$nulls":4},0,"m"]
["Lämpökanavan laskennallinen tehon tarve perusarvoilla",{"$nulls":4},0,"kW"]
["Lämpökanavan energian kulutus",{"$nulls":4},0,"kWh"]
[]
["Tuotanto tilalla"]
["Päätuotantosuunta",null,""]
["Tuotantotapa",null,""]
["Päätuotteet",null,""]
["Tärkeimmät ostorehut",null,""]
[]
["Viljan kuivaus",null,"Pääasiallinen kuivurityyppi",{"$nulls":3},0]
["Kuivurin nimi",null,"poltto-aine","hl-tilavuus","teho kW","Energiankulutus mittausvuonna (lämpö+sähkö) kWh"]
["",null,"öljy","","",""]
["",null,"","","",""]
["",null,"","","",""]
["",null,"","","",""]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Ajoneuvopolttoöljyn kulutus",null,"l/v","€/vuosi"]
[{"$nulls":5},"Kiinteistönhuollossa",null,0,0]
[{"$nulls":5},"Tuotantorakennuksissa",null,0,0]
[{"$nulls":5},"Kuivurissa",null,0,0]
[{"$nulls":5},"Metsänhoitotöissä",null,0,0]
[{"$nulls":5},"Viljelyssä",null,0,0]
[{"$nulls":5},"Urakoinnissa",null,0,0]
[{"$nulls":5},"Yhteensä",null,0,0]
[]
["Energia- ja vesiverkot"]
["Pääsulakekoko ",null,null,0,"A",36,"A","",""]
[]
["Käyttövesi","Verkostosta",null,0,"Eur/v",365,"m3/v"]
[null,"",null,"",null,"",""]
[]
["Energian hankinta, tärkeimmät voimassaolevat sopimukset"]
["Energialaji",null,null,"Sopimuskumppani",{"$nulls":3},"Kilpailutettu (x)"]
["",null,null,"",{"$nulls":3},""]
["",null,null,"",{"$nulls":3},""]
["",null,null,"",{"$nulls":3},""]
[]
["Energian kulutuksen ja kustannusten seuranta",{"$nulls":8},"(laskutusmittaukset ja mahdolliset alamittaukset)"]
[{"$nulls":9},"Kuvaa, miten energian kulutusta seurataan"]
[]
["Vuoden 2005 jälkeen toteutetut, energian kulutukseen vaikuttavat investoinnit ja muutokset sekä suunnitteilla olevat muutokset"]
["Muutoksen kohde:",{"$nulls":3},"Toteutus vuosi","Suunnit-teilla (x)","Lisätietoa"]
["Lämmitysjärjestelmä",{"$nulls":3},"","",""]
["Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen",{"$nulls":3},"","",""]
["Viljelymenetelmät",{"$nulls":3},"","",""]
["Viljan kuivaaminen tai säilöntä",{"$nulls":3},"","",""]
["Muut muutokset",{"$nulls":3},"","",""]
["Sähköasennusten määräaikaistarkastus tehty",{"$nulls":3},"",null,""]
[]
["2. Energian kulutukset ja kustannukset"]
["2.1 Energian kulutuksen jakautuminen tilalla"]
[]
["Tilan kokonaisenergian kulutus vuonna  ",{"$nulls":3},0,"oli noin",0,"kWh/vuosi"]
{"$rows_empty":11}
["Kaavio 1. Tilan energiankulutuksen jakautuminen energialähteittäin kWh/v"]
{"$rows_empty":16}
["Kaavio 2. Energian kulutuksen jakautuminen käyttökohteittain kWh/v"]
[]
["Energia käyttömuodottain eri kohteissa, kWh"]
["Huom! Veden lämmityksen tehon tarpeeseen vaikuttaa  varaajan käyttö ja hetkellinen tarve. Erillistä tehon tarvetta ei välttämättä ole."]
[null,"Lämpö","Lämmin käyttö-vesi","Laite-energia","Traktori-työ","Yht.","tehon tarve kW (lämpö)"]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["Viljely","","","","",""]
["Yhteensä",0,0,0,0,0,{"v":0,"d":"0.0"}]
{"$rows_empty":17}
["\n"]
["Kaavio 3. Energiankulutus vuodessa  käyttömuodoittain eri kohteissa",{"$nulls":8},"VOIT KIRJOITTAA LISÄÄ HALUTESSASI"]
[]
[]
[]
["2.2 Energiankulutuksen ja kustannusten jakautuminen tilalla "]
{"$rows_empty":20}
["Kaavio 4. Energian kulutus (kWh) vuodessa  energialähteen mukaan eri kohteissa (liitteessä numero 2 energian kulutus on esitetty taulukkomuodossa)"]
[]
["Energiakustannukset"]
{"$rows_empty":17}
["Kaavio 5. Energiakustannukset vuodessa energialähteittäin eri kohteissa (liitteessä numero 2  energiakustannukset on esitetty taulukkomuodossa)"]
[]
[]
["2.3 Hiilidioksidin (co2) tuotanto tilalla"]
{"$rows_empty":19}
["Kaavio 6: Hiilidioksidin tuotanto eri kohteissa, käytetyn energialähteen mukaan. Arvot ja CO2-kertoimet lukuna  Liitteessä 2. "]
[]
["Energian jakautuminen käyttömuodoittain asumisen, tuotannon, kuivauksen ja viljelyn kesken, kWh/v."]
["Kohde","Lämpö","lämpö-kanavan osuus","Lämmin käyttö-vesi","Laite-energia","Traktori-työ","Yht."]
["Asuminen",0,0,0,0,0,0]
["Tuotantorakennukset",0,0,0,0,0,0]
["Kuivurit",0,null,0,0,0,0]
["Viljely",0,null,0,0,0,0]
["yhteensä",0,null,0,0,0,0]
[]
[]
[]
["2.4 Yhteenveto energian ja veden kulutuksesta, kustannuksista ja tunnusluvuista"]
["Katso taulukko: Liite nro 2"]
[]
[]
[]
["Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energioiden käytön nykytila"]
[{"$nulls":9},"Kuvaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia. Mitkä toiminnan alueet ovat energiatehokkaita, missä kehitettävää ja missä on parhaat mahdollisuuden lisätä uusiutuvan energian käyttöä korvaamaan uusitumattomia energialähteitä."]
["Tuotanto"]
["Viljelyala",null,null,"",null,"ha"]
["Polttoöljyn kulutus viljelyssä",null,null,"",null,"l/ha"]
["Viljelytöistä ulkoistettu",null,null,0,null,"%"]
["Tärkein kotieläintuote",null,null,""]
["Tuotannon vuosivolyymi",null,null,"",null,""]
["Energiankulutus (kWh/ilmoitettu yksikkö)",null,null,"",null,"kWh"]
[]
[]
["Tilan energiapotentiaalit "]
["(HUOM! Suuntaa antava, laskettu erilaisia keskiarvoja käyttäen, ei ole vähennetty korjuuseen, prosessiin tms. tarvittavaa energiaa, paitsi biokaasussa vähennetty 20%)"]
[]
[null,"Tilalla metsää ha",{"$nulls":4},0,null,"ha"]
[null,"Josta harvennuskelpoista 5 vuoden aikana yht.",{"$nulls":4},0,null,"ha"]
[null,"5 vuoden harvennuspuun energiasisältö ",{"$nulls":4},0,null,"MWh"]
[null,"Energiasaanto metsän harvennuksista",{"$nulls":4},0,null,"kWh/v"]
[null,"Tilalla lantaa",{"$nulls":4},0,null,"m3/v"]
[null,"Lannan karkea biokaasupotentiaali",{"$nulls":4},0,null,"kWh/v"]
[null,"Oljen  energiasato lämpönä",{"$nulls":4},0,null,"kWh/v"]
[null,"Kesantoalan biokaasupotentiaali (2 tn/ha)",{"$nulls":4},0,null,"kWh/v"]
[null,"Bioenergiapotentiaali yhteensä",{"$nulls":5},0,"kWh/v"]
[]
["Suuntaa-antava bioenergiapotentiaali tilalla  hehtaarien ja eläinmäärän perusteella"]
{"$rows_empty":16}
["Energiankulutuksen jakautuminen vuoden aikana"]
{"$rows_empty":14}
["Kuva (yllä). Kohteen lämmitysenergian kulutuksen jakautuminen kuukausille koko maan keskimääräisen lämmitystarveluvun jakaumalla. Kohteen laite-energian käyttö ja käyttöveden  (Lkv) lämmitystarve on oletettu samansuuruisiksi kaikkina kuukausina. Taulukko on suuntaa-antava."]
[]
[]
["Jatkotoimenpiteet ja tehtävät"]
[]
["3.1 Yleiset toimenpiteet"]
[]
["Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle"]
[{"$nulls":9},"Avaa toiminnan toteutusta tai hyötyä "]
[]
["Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle"]
[{"$nulls":9},"Avaa toiminnan toteutusta tai hyötyä "]
["Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle"]
[{"$nulls":9},"Avaa toiminnan toteutusta tai hyötyä "]
["3.2. Energiatehokkuuden parantaminen"]
[]
["Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle"]
[{"$nulls":9},"Avaa toiminnan toteutusta tai hyötyä, millä ehdoilla säästöpotentiaali voi toteutua ja millaisilla luvuilla säästöpotentiaali on laskettu."]
["Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle"]
[{"$nulls":9},"Avaa toiminnan toteutusta tai hyötyä, millä ehdoilla säästöpotentiaali voi toteutua ja millaisilla luvuilla säästöpotentiaali on laskettu."]
["Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle"]
[{"$nulls":9},"Avaa toiminnan toteutusta tai hyötyä, millä ehdoilla säästöpotentiaali voi toteutua ja millaisilla luvuilla säästöpotentiaali on laskettu."]
[""]
[{"$nulls":9},"Avaa toiminnan toteutusta tai hyötyä, millä ehdoilla säästöpotentiaali voi toteutua ja millaisilla luvuilla säästöpotentiaali on laskettu."]
["3.3. Uusiutuvien energioiden käyttö"]
[]
["Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle"]
[]
[""]
[]
[""]
[]
["3.4. Muut toimenpiteet"]
["Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle"]
[{"$nulls":9},"Avaa toiminnan toteutusta tai hyötyä, millä ehdoilla säästöpotentiaali voi toteutua ja millaisilla luvuilla säästöpotentiaali on laskettu."]
[]
[""]
[{"$nulls":9},"Avaa toiminnan toteutusta tai hyötyä, millä ehdoilla säästöpotentiaali voi toteutua ja millaisilla luvuilla säästöpotentiaali on laskettu."]
[]
[]
[]
["Liitteet:"]
["Liite 1","Energiankulutus kohteittain (kWh, € ja co2)"]
["Liite 2","Taulukko 1 Energia"]
["Liite 3","Taulukko 2: Toimenpiteet"]
{"$rows_empty":7}
["Lopuksi"]
["Tämän energiasuunnitelman tarkoitus on kartoittaa energiankulutuksen nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia ja auttaa energiatehokkuuden kehittämisessä maatilalla. Suunnitelman toivotaan helpottavan energiatehokkuuden huomioimista myös muutostilanteissa ja investoinneissa. Raportin monia osia voi hyödyntää esimerkiksi tuotantoneuvonnassa, investointien suunnittelussa tai tarjouspyynnöissä. \n \nOnnistunutta tuotantoa ja energiatehokkuutta tulevaisuuteen!\n"]

{"sheet":"1_kulutus kohteittain","index":5,"n_rows":502,"n_cols":12,"rows_kept":502,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["kWh"]
["Rakennus","Sähkö","Lämmitys-öljy","Ajoneuvo-polttoaine","Puu-energia","Turve","Maakaasu","Biokaasu","Kauko-lämpö","Bioöljy","Yhteensä","kWh/m2"]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Viljely",null,null,0,{"$nulls":6},0]
["yht.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Apurivi biopolttoaineet yht",{"$nulls":3},0]
["CO2 päästöt",0,0,0,0,0,0,null,0,null,0]
[]
["Eur"]
["Rakennus","Sähkö","Lämmitys-öljy","Ajoneuvo-polttoaine","Puu-energia","Turve","Maakaasu","Biokaasu","Kauko-lämpö","Bioöljy","Yhteensä","alv-%"]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,{"v":0.08299999999999999,"d":"0 "},{"v":0.08299999999999999,"d":"0"},0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Viljely",null,null,0,{"$nulls":6},0]
["yht.",0,0,0,0,0,0,0,0,{"v":0.08299999999999999,"d":"0"},{"v":0.08299999999999999,"d":"0"}]
[{"$nulls":10},0]
[]
[]
["Hiilidioksidi (co2) -tuotos"]
["Rakennus","Sähkö","Lämmitys-öljy","Ajoneuvo-polttoaine","Puu-energia","Turve","Maakaasu","Biokaasu","Kauko-lämpö","Bioöljy","Yhteensä"]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Viljely",null,null,0,{"$nulls":6},0]
["yht.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
["CO2 -kerroin",{"v":200,"d":"200 "},{"v":267,"d":"267 "},{"v":265,"d":"265 "},null,{"v":367,"d":"367 "},{"v":198,"d":"198 "},0,{"v":217,"d":"217 "}]
[]
["harmaa=ei kaavaa"]
[]
["Kooste energian kulutuksesta asumisen, tuotantorakennusten, kuivurin ja viljelyn kesken "]
[]
[null,22882.915,2827.0588235294117,26045.9568,0,0]
[null,"Sähkö","Lämmitysöljy","Ajoneuvopolttoaine","Puuenergia","Turve","Maakaasu","Biokaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","kWh yht."]
["Asuminen",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Tuotantorakennukset",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Kuivuri",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Viljely",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,0]
[]
["Eur","Sähkö","Lämmitysöljy","Traktorityö","Puuenergia","Turve","Maakaasu","Biokaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","yht."]
["Asuminen",0,0,0,0,0,0,0,0,{"v":0.08299999999999999,"d":"0"},{"v":0.08299999999999999,"d":"0 "}]
["Tuotantorakennukset",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Kuivuri",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Viljely",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["yhteensä",0,0,0,0,0,0,0,0,{"v":0.08299999999999999,"d":"0"},{"v":0.08299999999999999,"d":"0"}]
[]
["CO2 "]
[]
[]
["Rakennus","Sähkö","Lämmitys-öljy","Ajoneuvo-polttoaine","Puu-energia","Turve","Maakaasu","Biokaasu","Kauko-lämpö","Bioöljy","Yhteensä"]
["Asuminen",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Tuotantorakennukset",0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["Kuivurit",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Viljely",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Yhteensä",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
{"$rows_empty":406}
["Lopuksi"]

{"sheet":"Energia","index":6,"n_rows":502,"n_cols":15,"rows_kept":502,"merged":[[8,3,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Päätaulu, Taulukko 1"]
[]
[]
[null,"TAULUKKO 1: MAATILAN ENERGIANKÄYTTÖ"]
[null,"Tilan nimi",null,"Y-tunnus",null,"Päivitys 1 (vvkkpp)"]
[null,0,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Diaarinumero",null,"Tilatunnus","Käynnistys (vvkkpp)","Päivitys 2 (vvkkpp)"]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ENERGIANKULUTUS JA ENERGIAKUSTANNUKSET",null,"Pääpolttoaine","Tiedot vuodelta",0,{"$nulls":8},"Huom"]
[null," ",null,null,"kWh/a","EUR/a"]
[]
[null,"Lämpö ja polttoaineet yhteensä",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[]
[null,"Ostetut polttoaineet yhteensä",null,null,0,0]
[null,"   - Kiinteistöjen lämmitys, tuotantorakennukset",null,null,0]
[null,"   - Kiinteistöjen lämmitys, yksityiskäyttö",null,null,0]
[null,"   - Muu kuin lämmityskäyttö tuotannossa",null,null,0]
[null,"   - Työkoneet ja viljan kuivaus",null,null,0]
[null,"   - Vararivi"]
[null,"Laskentaa piilotettu rivi",null,null,0,0]
[]
[null,"Omat polttoaineet yhteensä (markkinahintaan)",null,null,0,0]
[null,"   - Kiinteistöjen lämmitys, tuotantorakennukset",null,null,0]
[null,"   - Kiinteistöjen lämmitys, yksityiskäyttö",null,null,0]
[null,"   - Muu kuin lämmityskäyttö tuotannossa",null,null,0]
[null,"   - Työkoneet ja viljan kuivaus",null,null,0]
[null,"   - Vararivi"]
[null,"Laskentaa piilotettu rivi",null,null,0,0]
[]
[null,"Sähkö yhteensä",null,null,0,0]
[null,"   - Tuotantolaitteiden sähkö ja tuotantorakennusten lämmitys",null,"sähkö",0,0]
[null,"   - Kiinteistöjen lämmitys (yksityiskäyttö)",null,"sähkö",0,0]
[null,"   - Kotitaloussähkö (muu kuin lämmitys)",null,"sähkö",0,0]
[null,"   - Vararivi",null,"sähkö"]
[null,"Laskentaa piilotettu rivi",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[{"$nulls":4},"m3/a"]
[null,"Vesi (kulutus yksikössä m3/a)",null,null,{"v":365,"d":"365.0"},0]
[]
[{"$nulls":4},"kWh/a","EUR/a"]
[null,"ENERGIANKULUTUS JA ENERGIAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[]
[null,"Vihreällä merkityt kentät täytetään aina"]
[]
[null,"Täytä sinisellä merkityt kentät mahdollisuuksien mukaan"]
{"$rows_empty":457}
["Lopuksi"]

{"sheet":"Toimenpiteet","index":7,"n_rows":502,"n_cols":22,"rows_kept":502,"merged":[[8,2,12,2],[8,4,8,11],[8,13,8,16],[8,19,12,19],[8,21,12,21],[9,4,9,11],[10,5,12,5],[10,8,10,10],[10,11,11,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Päätaulu, Taulukko 2"]
[]
[]
[null,"Taulukko 2: Toimenpiteet"]
[{"$nulls":4},"Y-tunnus",{"$nulls":6},"Päivitys 1, (vvkkpp)"]
[null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0]
[null,"Diaarinumero",null,null,"Tilatunnus",null,"Käynnistys (vvkkpp)",{"$nulls":4},"Päivitys 2, (vvkkpp)"]
[null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},0]
[null,"TOIMENPITEEN","Raportin kohta",null,"SÄÄSTÖ TAI SÄÄSTÖPOTENTIAALI",{"$nulls":14},"Aikataulu",null,"Huom!"]
[null,"KUVAUS"]
[{"$nulls":4},"Määrä","Energialaji: sähkö, lämpö, pa","CO2",null,"Kustannussäästö",null,null,"Toteutus-kustannuk-set"]
[{"$nulls":8},"energia",null,"muut"]
[null," ",null,null,"kWh/a",null,"kg/a",null,"EUR/a",null,"EUR/a","EUR/a"]
[null,"Yleiset toimenpiteet"]
[null,"Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle","3.1"]
[null,"Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle","3.1"]
[null,"Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle","3.1"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Energiatehokkuustoimenpiteet"]
[null,"Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle","3.2"]
[null,"Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle","3.2"]
[null,"Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle","3.2"]
[]
[]
[]
[null,"Uusiutuvien energiamuotojen käytön ja tuotannon tehostaminen",null,null,"korvattava määrä","korvattava energialaji"]
[null,"Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle","3.3"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Muut toimenpiteet"]
[null,"Kirjoita toimenpide-ehdotus toimenpide-lehdelle"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tarvittaessa lisää yläpuolelle rivejä Insert row (lisää rivi) -toiminnolla"]
[null,"YHTEENSÄ",null,null,0,null,0,null,0,0,0,0]
[]
[null,"Vihreällä merkityt kentät täytetään aina kaikille sovituille toimenpiteille"]
[]
[null,"Täytä sinisellä merkityt kentät, jos riittävän luotettavat arviot olemassa"]
{"$rows_empty":452}
["Lopuksi"]

{"sheet":"polttoainevertailu","index":8,"n_rows":153,"n_cols":17,"rows_kept":153,"merged":[[64,1,64,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Energian hinta eri kohteissa eri polttoaineilla. Oletushyötysuhde huomioitu, lämpökanavia tms. ei ole huomioitu. Sähköllä hyötysuhde 1."]
[{"$nulls":11},"COP","COP"]
["Lämpö",{"$nulls":10},3,2]
[null,"Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti","palaturve","klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","Maalämpö","Ilmalämpöpumppu"]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["yhteensä",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":11},"COP","COP"]
["Lämmin vesi",{"$nulls":10},3,2]
[null,"Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti","palaturve","klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","Maalämpö","Ilmalämpöpumppu"]
["",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","",""]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["yhteensä",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[]
["Lämpö & lämmin vesi"]
[null,"Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti","palaturve","klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","Maalämpö","Ilmalämpöpumppu"]
["",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["yhteensä",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[]
[]
[]
["Kulutusvaikutus (EUR)",5,"v."]
[]
["Lämpö & lämmin vesi"]
[null,"Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti","palaturve","klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","Maalämpö","Ilmalämpöpumppu"]
["",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["yhteensä",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[]
["Tehon tarve (kW)","HUOM! Veden lämmityksen tehon tarve on tapauskohtainen eikä välttämättä lisätehon tarvetta ole. Tehon tarve on laskettu lämmitystarpeen mukainen. "]
[]
["Tyyppihuötysuhde",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.82,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.7,"d":"0.70"},0.85,0.85,0.94,0.81,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti","Palaturve","klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","Maalämpö","Ilmalämpöpumppu","Poista ruksi (x) kohteesta jota et halua vertailuun"]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["yhteensä",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","","","",""]
["kulutus, MWh (lämpö, vesi)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Lämpökaivon tuotto kWh/m/v"]
["kulutus, MWh (ml  verkostohukka)",0,{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},0,0,null,100,50,"heikko"]
["verkosto, m, HUOM - VIITTEELLINEN!!",null,"50","50","50","50","50","50","50","50","50",0,{"$nulls":3},100,"keskiverto"]
["Verkostohukka, nykyinen",0,{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"v":8.76,"d":"9 "},{"$nulls":4},150,"hyvä"]
["verkoston käyttöaika vrk/v",null,{"v":365,"d":"365 "},{"v":365,"d":"365 "},{"v":365,"d":"365 "},{"v":365,"d":"365 "},{"v":365,"d":"365 "},{"v":365,"d":"365 "},{"v":365,"d":"365 "},{"v":365,"d":"365 "},{"v":365,"d":"365 "}]
["laskennallinen verkostohukka kWh/v,  (ilmoitetut metrit)",null,{"v":8760,"d":"8,760 "},{"v":8760,"d":"8,760 "},{"v":8760,"d":"8,760 "},{"v":8760,"d":"8,760 "},{"v":8760,"d":"8,760 "},{"v":8760,"d":"8,760 "},{"v":8760,"d":"8,760 "},{"v":8760,"d":"8,760 "},{"v":8760,"d":"8,760 "}]
["Verkosto, eur/m",null,30,30,30,30,30,30,100,120,30,30,null,null,1]
["verkosto, eur","",1500,1500,1500,1500,1500,1500,5000,6000,1500,0]
["Polttoaineen tilavuus m3/MWh",null,0.1,{"v":1.1764705882352942,"d":"1.2"},0.33,0.625,{"v":0.7462686567164178,"d":"0.7"},100,null,null,0.1]
["Polttoaineen vuositilavuus, m3",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Polttoaineen vuosikulutus, tn",null,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["Polttoaineen hinta Eur/MWh",100,{"v":88.23529411764706,"d":"88"},{"v":31.666666666666668,"d":"32"},{"v":40.42553191489361,"d":"40"},{"v":17.857142857142858,"d":"18"},35,59,59,50,{"v":82.99999999999999,"d":"83"},100,100,1000]
["Investoinnin ERITTÄIN viitteellinen hinta\n ilman varastoa, verkostoa tai lämpökaivoa","Selvitä","3-5000","18-29000","10-18000","ei suositella","6-9000","4000","1000+4000",{"v":4000,"d":"4,000 "},"4000","20000","20000"]
["laiteinvestointi,  ilman varastoa, verkostoa tai lämpökaivoa"]
["Poltin, jos erikseen"]
["asennus (jos erikseen)"]
["Varaaja"]
["varasto"]
["laiteinvestoini + asennus",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
["Investointi jaettuna alla mainitulle aikajaksolle"]
[10]
[null,"Sähkö","Öljy","Hake","Pelletti","Palaturve","klapi","Biokaasu","Maakaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","Maalämpö","Ilmalämpöpumppu"]
["Energian kulutus, (nykyinen verkosto) eur/v",0,{"v":772.9411764705883,"d":"773 "},{"v":277.40000000000003,"d":"277 "},{"v":354.12765957446805,"d":"354 "},{"v":156.42857142857142,"d":"156 "},{"v":302.42857142857144,"d":"302 "},{"v":516.8399999999999,"d":"517 "},{"v":516.8399999999999,"d":"517 "},{"v":438,"d":"438 "},{"v":727.0799999999999,"d":"727 "},0,0]
["Investointi, (10 v) ajalle",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Verkosto (10 v) ajalle","",150,150,150,150,150,150,500,600,150,0,""]
["yhteensä",0,{"v":922.9411764705883,"d":"923 "},{"v":427.40000000000003,"d":"427 "},{"v":504.12765957446805,"d":"504 "},{"v":306.42857142857144,"d":"306 "},{"v":452.42857142857144,"d":"452 "},{"v":666.8399999999999,"d":"667 "},{"v":1016.8399999999999,"d":"1,017 "},{"v":1038,"d":"1,038 "},{"v":877.0799999999999,"d":"877 "},0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kuivurin polttoainevertailu"]
["Haluttu kuoletusaika",5,"v"]
[]
[null,"HUOM!Energiasisällössä oletusarvot, muuta tarvittaessa suoraan tähän "]
["kwh/yks",10.2,600,4.7,1400,10,{"v":6,"d":"6.0"},1000,10,{"v":4000,"d":"4000.0"},4100,12.83]
["Hinta/yks","€/l","€/m3","€/kg","€/m3","€/m3","€/m3","€/kWh","€/l","€/tn","€/tn","€/kg"]
["Eur/yks",0.88,19,0.19,25,0.59,0.7,50,0.83,30,60,1.25]
["Eur/kWh",{"v":0.08627450980392158,"d":"0.09"},{"v":0.03166666666666667,"d":"0.032"},{"v":0.04042553191489361,"d":"0.040"},{"v":0.017857142857142856,"d":"0.018"},0.059,0.059,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":0.08299999999999999,"d":"0.083"},{"v":0.0075,"d":"0.01"},0.014634146341463415,{"v":0.09742790335151988,"d":"0.10"}]
["Polttoaine","Öljy","Hake","Pelletti","Turve","maakaasu","Bio-kaasu","Kaukolämpö","Bioöljy","Olki","Energiavilja","Nestekaasu"]
["kuivuri 1",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["kuivuri 2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["kuivuri 3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["kuivuri 4",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["yht. (ilm. yksikkö)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["yht. kWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Eur (yksikköhinnan perusteella)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Eur (kWh-hinnalla)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["kWh/tn","","","","","","","","","","",""]
["Eur/tn (kWh-hinnalla)","","","","","","","","","","",""]
["Hintaero öljyyn kuoletusajalla",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["hintaero öljyyn 1 v.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"1_kulutus_käyttömuodot","index":9,"n_rows":123,"n_cols":42,"rows_kept":123,"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":16},"Lämmitystarve kuukausittain",{"$nulls":13},"tehon tarve/kk"]
[{"$nulls":16},"tammikuu ","helmikuu","maaliskuu","huhtikuu","toukokuu","kesäkuu","heinäkuu","elokuu","syyskuu","lokakuu","marraskuu","joulukuu","yht.","kk","tammikuu ","helmikuu","maaliskuu","huhtikuu","toukokuu","kesäkuu","heinäkuu","elokuu","syyskuu","lokakuu","marraskuu","joulukuu"]
[{"$nulls":15},"pv",31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,null,"pv",31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
["Energia käyttömuodottain",{"$nulls":14},"h",744,672,744,720,744,720,744,744,720,744,720,744,null,"h",744,672,744,720,744,720,744,744,720,744,720,744]
["kWh",{"$nulls":15},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"keskim. tehon tarve",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Kohde","Lämpö","Lämmin käyttö-vesi","Laite-energia","Traktori-työ","Yht.",{"$nulls":9},"Kohde",{"$nulls":13},"Kohde"]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,0,0,0,0,{"$nulls":10},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,null,0,0,0,{"$nulls":23},"Lämmitys yhteensä",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["",0,null,0,0,0,{"$nulls":24},{"$error":"#REF!"}]
["",0,null,0,0,0,{"$nulls":24},{"$error":"#REF!"}]
["",0,null,0,0,0,{"$nulls":24},{"$error":"#REF!"}]
["Viljely",{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},"Lämmitys, asuminen",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Yhteensä",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"Lämmitys, tuotanto",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Lkv, asuminen",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Lkv, tuotanto",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Laite-energian käyttö, asuminen",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Laite-energian käyttö, tuotanto",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Kohde","Lämpö","Lämmin käyttö-vesi","Laite-energia","Traktori-työ","Yht.",{"$nulls":9},"Lämpö, kuivuri",{"$nulls":7},0,0,0]
["Asuminen",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"Laite-energia, kuivuri",{"$nulls":7},0,0,0]
["Tuotantorakennukset",0,0,0,0,0]
["Kuivurit",0,0,0,0,0,null,0]
["Viljely",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"Lämmitys yhteensä",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["yhteensä",0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"LKV",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Laite-energia",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":15},"Lämpö, lkv (sis. Kuivuri)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Laite-energia (sis.kuivuri)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":15},"Säteilyjakauma (aurinkopaneeli)",{"$nulls":12},0.1,0.025]
[{"$nulls":15},"Kulutus/aurinkoenergian jakautuminen (%)",{"v":0.885478158205431,"d":"1 "},{"v":2.6269185360094456,"d":"3 "},{"v":6.6115702479338845,"d":"7 "},{"v":11.245572609208972,"d":"11 "},{"v":17.17827626918536,"d":"17 "},{"v":18.299881936245573,"d":"18 "},{"v":17.739079102715465,"d":"18 "},{"v":13.164108618654074,"d":"13 "},{"v":7.43801652892562,"d":"7 "},{"v":3.3057851239669422,"d":"3 "},{"v":1.0330578512396695,"d":"1 "},{"v":0.47225501770956324,"d":"0 "},"Yhteensä, Eur"]
[{"$nulls":15},"Kohde","tammikuu ","helmikuu","maaliskuu","huhtikuu","toukokuu","kesäkuu","heinäkuu","elokuu","syyskuu","lokakuu","marraskuu","joulukuu","Sähköllä","Hakelämmöll"]
[{"$nulls":15},"Lkv, asuminen",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Lkv, tuotanto",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Laite-energian käyttö, asuminen",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Laite-energian käyttö, tuotanto",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":15},"Laite-energia, kuivuri",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":28},"Arvo sähkön hinnalla"]
[{"$nulls":15},"Paneelin tuotanto, kWh/kk (säileilyjakaumalla)",{"v":349.8718576323898,"d":"350 "},{"v":1037.9531776427566,"d":"1,038 "},{"v":2612.3765369885105,"d":"2,612 "},{"v":4443.37259193135,"d":"4,443 "},{"v":6787.514038068362,"d":"6,788 "},{"v":7230.685057736056,"d":"7,231 "},{"v":7009.0995479022085,"d":"7,009 "},{"v":5201.428283468195,"d":"5,201 "},{"v":2938.9236041120744,"d":"2,939 "},{"v":1306.1882684942552,"d":"1,306 "},{"v":408.1838339044548,"d":"408 "},{"v":186.59832407060793,"d":"187 "},{"v":3951.219512195122,"d":"3951"}]
[{"$nulls":15},"Keräimen tuotanto kWh/kk (säteilyjakaumalla)",{"v":79.69303423848879,"d":"80 "},{"v":236.4226682408501,"d":"236 "},{"v":595.0413223140496,"d":"595 "},{"v":1012.1015348288075,"d":"1,012 "},{"v":1546.0448642266824,"d":"1,546 "},{"v":1646.9893742621016,"d":"1,647 "},{"v":1596.5171192443918,"d":"1,597 "},{"v":1184.7697756788666,"d":"1,185 "},{"v":669.4214876033058,"d":"669 "},{"v":297.5206611570248,"d":"298 "},{"v":92.97520661157027,"d":"93 "},{"v":42.502951593860686,"d":"43 "},{"v":900.0000000000002,"d":"900"}]
[{"$nulls":15},"Erikseen laskettu LKV-tarve kWh/kk tasaisella käytöllä",{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1573.5555555555557,"d":"1,574 "},{"v":1888.2666666666664,"d":"1888"}]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":15},"Aurinkopaneeli"]
[{"$nulls":15},"Aurinkopaneelin tiedot",1.64,0.24,null,"Valitse vyöhyke"]
[{"$nulls":15},"kpl","m2","yhden paneelin teho, kWp","Teho yhteensä kWp","Etelä-Suomi (x) ","Keski-Suomi (x)","Pohjois-Suomi (x)","Tuotanto kWh/v"]
[{"$nulls":16},300,0.24,{"v":43.90243902439024,"d":"44"},"x",null,null,{"v":39512.19512195122,"d":"39,512 "}]
[]
["Paikkakunta","tammikuu ","helmikuu","maaliskuu","huhtikuu","toukokuu","kesäkuu","heinäkuu","elokuu","syyskuu","lokakuu","marraskuu","joulukuu","koko vuosi"]
["Maarianhamina",{"v":15.566657901656585,"d":"16"},{"v":14.909282145674469,"d":"15"},{"v":14.48856166184591,"d":"14"},{"v":10.675782277149619,"d":"11"},{"v":5.679726531685511,"d":"6"},{"v":0.8940310281356824,"d":"1"},{"v":0.07888509071785432,"d":"0"},{"v":0.4470155140678412,"d":"0"},{"v":3.549829082303445,"d":"4"},{"v":8.09886931369971,"d":"8"},{"v":11.359453063371022,"d":"11"},{"v":14.251906389692348,"d":"14"},100,null,"Aurinkokeräin "]
["Vantaa",{"v":16.6463265804247,"d":"17"},{"v":15.621186233829631,"d":"16"},{"v":14.303148645350255,"d":"14"},{"v":9.177446912374908,"d":"9"},{"v":3.5635831095923844,"d":"4"},{"v":0.3905296558457408,"d":"0"},{"v":0.0488162069807176,"d":"0"},{"v":0.5125701732975347,"d":"1"},{"v":3.8564803514766903,"d":"4"},{"v":8.494020014644862,"d":"8"},{"v":12.130827434708323,"d":"12"},{"v":15.25506468147425,"d":"15"},100,null,"Keräimen tarkentavat tiedot (m2)",2,300,null,"Valitse ilmansuunta! (x)"]
["Helsinki",{"v":16.683857658586902,"d":"17"},{"v":15.781330582774626,"d":"16"},{"v":14.595152140278495,"d":"15"},{"v":9.876224858174316,"d":"10"},{"v":3.9453326456936564,"d":"4"},{"v":0.28365136668385765,"d":"0"},{"v":0.0257864878803507,"d":"0"},{"v":0.30943785456420836,"d":"0"},{"v":3.223310985043837,"d":"3"},{"v":8.148530170190819,"d":"8"},{"v":11.964930376482723,"d":"12"},{"v":15.162454873646208,"d":"15"},{"v":100.00000000000001,"d":"100"},null,"kpl","m2","pain. tuotto kWh/v/m2",null,"Itä (x)","Etelä (x)","Länsi (x)","Tuotanto kWh/v"]
["Pori",{"v":16.270127373227588,"d":"16"},{"v":15.21268925739005,"d":"15"},{"v":14.059120403749098,"d":"14"},{"v":9.348714251381878,"d":"9"},{"v":4.349915885604422,"d":"4"},{"v":0.6248497957221821,"d":"1"},{"v":0.07209805335255948,"d":"0"},{"v":0.600817111271329,"d":"1"},{"v":4.10958904109589,"d":"4"},{"v":8.459504926700312,"d":"8"},{"v":11.94424417207402,"d":"12"},{"v":14.948329728430664,"d":"15"},100,null,15,null,300,null,null,"x",null,9000]
["Turku",{"v":16.488435712509325,"d":"16"},{"v":15.543397164884357,"d":"16"},{"v":14.299925391693607,"d":"14"},{"v":9.375777169858244,"d":"9"},{"v":4.00397910967421,"d":"4"},{"v":0.4725192738124845,"d":"0"},{"v":0.04973887092762994,"d":"0"},{"v":0.44764983834866945,"d":"0"},{"v":3.7055458841084308,"d":"4"},{"v":8.40586918676946,"d":"8"},{"v":12.086545635414076,"d":"12"},{"v":15.120616761999504,"d":"15"},{"v":99.99999999999999,"d":"100"}]
["Tampere",{"v":16.365280289330922,"d":"16"},{"v":15.25768535262206,"d":"15"},{"v":13.83363471971067,"d":"14"},{"v":9.041591320072333,"d":"9"},{"v":3.9783001808318263,"d":"4"},{"v":0.6329113924050633,"d":"1"},{"v":0.11301989150090416,"d":"0"},{"v":0.7685352622061482,"d":"1"},{"v":4.3399638336347195,"d":"4"},{"v":8.634719710669078,"d":"9"},{"v":11.957504520795661,"d":"12"},{"v":15.076853526220615,"d":"15"},100]
["Lahti",{"v":16.530054644808743,"d":"17"},{"v":15.414389799635703,"d":"15"},{"v":13.88888888888889,"d":"14"},{"v":8.993624772313296,"d":"9"},{"v":3.6202185792349724,"d":"4"},{"v":0.45537340619307837,"d":"0"},{"v":0.09107468123861566,"d":"0"},{"v":0.7058287795992715,"d":"1"},{"v":4.348816029143898,"d":"4"},{"v":8.720400728597449,"d":"9"},{"v":12.021857923497267,"d":"12"},{"v":15.209471766848818,"d":"15"},{"v":100.00000000000001,"d":"100"}]
["Lappeenranta",{"v":16.82926829268293,"d":"17"},{"v":15.49889135254989,"d":"15"},{"v":13.76940133037694,"d":"14"},{"v":8.93569844789357,"d":"9"},{"v":3.6585365853658534,"d":"4"},{"v":0.4878048780487805,"d":"0"},{"v":0.11086474501108648,"d":"0"},{"v":0.6208425720620843,"d":"1"},{"v":4.0798226164079825,"d":"4"},{"v":8.558758314855876,"d":"9"},{"v":12.106430155210642,"d":"12"},{"v":15.343680709534368,"d":"15"},{"v":99.99999999999999,"d":"100"}]
["Jyväskylä",{"v":16.245860927152318,"d":"16"},{"v":14.92135761589404,"d":"15"},{"v":13.369205298013245,"d":"13"},{"v":9.105960264900661,"d":"9"},{"v":4.263245033112583,"d":"4"},{"v":0.8278145695364238,"d":"1"},{"v":0.20695364238410596,"d":"0"},{"v":1.1589403973509933,"d":"1"},{"v":4.697847682119205,"d":"5"},{"v":8.567880794701987,"d":"9"},{"v":11.775662251655628,"d":"12"},{"v":14.859271523178808,"d":"15"},100,null,"Lämmin käyttövesi (erikseen laskettava)"]
["Vaasa",{"v":16.088610427388677,"d":"16"},{"v":14.902662788095771,"d":"15"},{"v":13.850973372119043,"d":"14"},{"v":9.487581114343254,"d":"9"},{"v":4.78854329827702,"d":"5"},{"v":0.6489147460281942,"d":"1"},{"v":0.11188185276348177,"d":"0"},{"v":0.7831729693443723,"d":"1"},{"v":4.2962631461177,"d":"4"},{"v":8.435891698366525,"d":"8"},{"v":11.769970910718282,"d":"12"},{"v":14.83553367643768,"d":"15"},100,null,"Yksikkö (käyttökohde)","l/vrk/henkilö tai yksikkö","henkilöitä tai yksiköitä","käyttöveden lpt","vrk/v","alkulpt","hyötysuhde","kWh/v","ltr/vrk"]
["Kuopio",{"v":16.82901554404145,"d":"17"},{"v":15.357512953367875,"d":"15"},{"v":13.533678756476682,"d":"14"},{"v":9.22279792746114,"d":"9"},{"v":4.103626943005182,"d":"4"},{"v":0.6424870466321244,"d":"1"},{"v":0.1450777202072539,"d":"0"},{"v":0.7875647668393783,"d":"1"},{"v":4.020725388601036,"d":"4"},{"v":8.290155440414509,"d":"8"},{"v":11.834196891191711,"d":"12"},{"v":15.233160621761657,"d":"15"},100,null,"Asunto",50,4,60,365,10,0.9,{"v":4720.666666666667,"d":"4,721 "},{"v":200,"d":"200 "}]
["Joensuu",{"v":16.573033707865168,"d":"17"},{"v":15.108346709470306,"d":"15"},{"v":13.342696629213483,"d":"13"},{"v":9.149277688603531,"d":"9"},{"v":4.333868378812198,"d":"4"},{"v":0.7825040128410916,"d":"1"},{"v":0.20064205457463882,"d":"0"},{"v":0.9430176565008025,"d":"1"},{"v":4.313804173354735,"d":"4"},{"v":8.346709470304976,"d":"8"},{"v":11.817817014446227,"d":"12"},{"v":15.08828250401284,"d":"15"},{"v":99.99999999999999,"d":"100"},null,"Navetta (lypsykoneen pesuri)",500,1,70,365,10,0.9,{"v":14162,"d":"14,162 "},{"v":500,"d":"500 "}]
["Kajaani",{"v":16.289592760180994,"d":"16"},{"v":14.649321266968327,"d":"15"},{"v":13.103318250377075,"d":"13"},{"v":9.030920060331825,"d":"9"},{"v":4.7322775263951735,"d":"5"},{"v":1.0746606334841629,"d":"1"},{"v":0.3205128205128205,"d":"0"},{"v":1.414027149321267,"d":"1"},{"v":4.619155354449473,"d":"5"},{"v":8.314479638009049,"d":"8"},{"v":11.65158371040724,"d":"12"},{"v":14.800150829562595,"d":"15"},{"v":99.99999999999999,"d":"100"},{"$nulls":5},365,10,0.9,0,0]
["Oulu",{"v":16.2942456001582,"d":"16"},{"v":14.67273086810362,"d":"15"},{"v":13.38738382440182,"d":"13"},{"v":9.195175004943643,"d":"9"},{"v":4.923867905873047,"d":"5"},{"v":0.9294047854459166,"d":"1"},{"v":0.17797112912794147,"d":"0"},{"v":1.0876013446707533,"d":"1"},{"v":4.429503658295432,"d":"4"},{"v":8.36464306901325,"d":"8"},{"v":11.726319952541033,"d":"12"},{"v":14.81115285742535,"d":"15"},{"v":100.00000000000001,"d":"100"},{"$nulls":8},{"v":18882.666666666668,"d":"18,883 "}]
["Sodankylä",{"v":15.307443365695795,"d":"15"},{"v":13.559870550161811,"d":"14"},{"v":12.297734627831716,"d":"12"},{"v":8.867313915857606,"d":"9"},{"v":5.582524271844661,"d":"6"},{"v":1.715210355987055,"d":"2"},{"v":0.7928802588996763,"d":"1"},{"v":2.2006472491909386,"d":"2"},{"v":5.11326860841424,"d":"5"},{"v":8.462783171521036,"d":"8"},{"v":11.68284789644013,"d":"12"},{"v":14.41747572815534,"d":"14"},{"v":100.00000000000001,"d":"100"}]
["Ivalo",{"v":14.813031616112985,"d":"15"},{"v":13.143957631198845,"d":"13"},{"v":12.11683517894399,"d":"12"},{"v":8.939175092280532,"d":"9"},{"v":6.050393195313754,"d":"6"},{"v":2.3431230942063874,"d":"2"},{"v":1.1073663938372653,"d":"1"},{"v":2.3591718825228694,"d":"2"},{"v":5.1035146846413095,"d":"5"},{"v":8.393516289520141,"d":"8"},{"v":11.58722516450008,"d":"12"},{"v":14.042689776921844,"d":"14"},{"v":100.00000000000001,"d":"100"}]
["keskiarvo",{"v":16.238802650113957,"d":"16.2 "},{"v":14.972163267038837,"d":"15.0 "},{"v":13.639978694954433,"d":"13.6 "},{"v":9.276441317371273,"d":"9.3 "},{"v":4.473621198769779,"d":"4.5 "},{"v":0.825361877563014,"d":"0.8 "},{"v":0.2283481187448064,"d":"0.2 "},{"v":0.9466775325724038,"d":"0.9 "},{"v":4.237965032450501,"d":"4.2 "},{"v":8.41854574612369,"d":"8.4 "},{"v":11.83858856709088,"d":"11.8 "},{"v":14.903505997206432,"d":"14.9 "}]
[]
["Maarianhamina",592,567,551,406,216,34,3,17,135,308,432,542,3803]
["Vantaa",682,640,586,376,146,16,2,21,158,348,497,625,4097]
["Helsinki",647,612,566,383,153,11,1,12,125,316,464,588,3878]
["Pori",677,633,585,389,181,26,3,25,171,352,497,622,4161]
["Turku",663,625,575,377,161,19,2,18,149,338,486,608,4021]
["Tampere",724,675,612,400,176,28,5,34,192,382,529,667,4424]
["Lahti",726,677,610,395,159,20,4,31,191,383,528,668,4392]
["Lappeenranta",759,699,621,403,165,22,5,28,184,386,546,692,4510]
["Jyväskylä",785,721,646,440,206,40,10,56,227,414,569,718,4832]
["Vaasa",719,666,619,424,214,29,5,35,192,377,526,663,4469]
["Kuopio",812,741,653,445,198,31,7,38,194,400,571,735,4825]
["Joensuu",826,753,665,456,216,39,10,47,215,416,589,752,4984]
["Kajaani",864,777,695,479,251,57,17,75,245,441,618,785,5304]
["Oulu",824,742,677,465,249,47,9,55,224,423,593,749,5057]
["Sodankylä",946,838,760,548,345,106,49,136,316,523,722,891,6180]
["Ivalo",923,819,755,557,377,146,69,147,318,523,722,875,6231]
[]
[]
["Kohde",null,"Lämmin käyttö-vesi","Laite-energia"]
["Asuminen",null,0,0]
["Tuotantorakennukset",null,0,0]
["Kuivurit",null,0,0]
["Viljely",null,0,0]
["yhteensä",null,0,0]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]

{"sheet":"Kokoomarivi","index":10,"n_rows":14,"n_cols":252,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245]
[{"$nulls":226},"Energiakooste navetta"]
["Suunnitelmakohde",null,null,"Tilan perustiedot",{"$nulls":12},"Taustatiedot",{"$nulls":4},"Perustiedot",null,null,"Vesi",null,"Rakennukset",{"$nulls":6},"Kuivuri",null,"Ulkopuolelle tehtävä urakointi",{"$nulls":3},"Teetettävä urakointi","Suunnitteilla investointi",{"$nulls":3},"vuoden 2005 jälkeen toteutetut energia-investoinnit (vuosi)",{"$nulls":3},"Kokonaiskulutus (Motivan taulukosta)",{"$nulls":6},"Tilan energiapotentiaali",{"$nulls":3},"Energian kulutus tilalla energialähteittäin ",{"$nulls":17},"Energian kulutuksen jakautuminen tilalla",{"$nulls":3},"Tuotteet",{"$nulls":11},"Viljely",{"$nulls":3},"sato tn/ha",{"$nulls":15},"kulutus",{"$nulls":6},"Etäisyys tilakeskuksesta",{"$nulls":5},"Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","Tuotantorakennukset","Tuotantorakennukset","Tuotantorakennukset","Tuotantorakennukset","Tuotantorakennukset","Tuotantorakennukset","Tuotantorakennukset","Tuotantorakennukset","Tuotantorakennukset","Tuotantorakennukset","kuivuri","kuivuri","kuivuri","kuivuri","kuivuri","kuivuri","kuivuri","kuivuri","kuivuri","kuivuri","Asuminen","Asuminen","Asuminen","Asuminen","Asuminen","Asuminen","Asuminen","Asuminen","Asuminen","Asuminen","yhteensä","yhteensä","yhteensä","yhteensä","yhteensä","yhteensä","yhteensä","yhteensä","yhteensä","yhteensä","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","Päärakennus","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennus 1","tuotantorakennukset","tuotantorakennukset","tuotantorakennukset","tuotantorakennukset","tuotantorakennukset","kuivurit","kuivurit","kuivurit","kuivurit","kuivurit","yhteensä","yhteensä","yhteensä","yhteensä","yhteensä","CO2 asuminen","CO2 tuotantorakennus 1","CO2 tuotantorakennukset","CO2 kuivuri","CO2 viljely","CO2 yhteensä",null,"kuivaus kWh/ha","kuivaus, kWh/tn","kuivaus Eur/tn",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"valaistus",{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,"pääsulake"]
["suunnittelija","Ely-keskus alue","tilan nimi","Y-tunnus","tilatunnus","YH_sukunimi","yhteystiedot","YH_etunimi","Paikkakunta","lähiosoite","postinro","postitoimipaikka","liittymisasiakirjan dnro","tilakäynty pvm","raportin pvm","tiedot vuodelta","Tuotantosuunta","tuotantotapa","Päätuote","Tärkeimmät ostorehut","Eläimiä","Peltoa yht. (ha)","Metsää yht (ha)","harvennuskelpoista metsää 5 v_ha","Ostovesi_ m3/v","ostovesi_Eur/v","kok_asuinala, m2","kok_asuintilavuus m3","Lämmin TR_ala, m2","lämmin TR_tilavuus m3","kok_TR_ala m2","lämpökanavat yht (m)","Laskennallinen lämmitystehon tarve, kW","kuivuri hl-tilavuus yht.","kuivurin teho yht.","1_ulkopuolinen urakoiti","2_ulkopuolinen urakointi","ulkopoulinen urakointi yht._h_v","Ulkopuolinen urakointia kWh_v","Ulkoistamisaste_%","suun_inv_lämmitysjärjestelmää","suun_inv_rak_Etehokkuuteen","suun_inv_Viljelymenetelmään","suun_inv_viljan kuivaus tai säilöntä","Tot_inv_Lämmitysjärjestelmään","Tot_inv_Rakennusten energiankulutukseen ","Tot_inv_Viljelymenetelmään","Tot_inv_Viljan kuivaamiseen tai säilöntään ","kokonaiskulutus MWh","kok_sähkö, MWh","kok_Lämpö ja polttoaineet yhteensä, MWh","omat pa:t","Lämpö ja pa Eur","Sähkö Eur","Energia, eur","pot_Metsäenergia, kWh/v","pot_Olki kWh/v","pot_Lanta biok kWh/v","pot_Kesanto biok kWh/v","Sähkö","Kaukolämpö","Kevyt polttoöljy","Raskas polttoöljy","Bensiini","Dieselöljy","Maakaasu","Nestekaasu","Polttopuu (yht)","Polttohake","Puupelletti","Turve (yht)","Lanta","Bioöljy","Olki tms. korsimassa","vilja ja lajittelujäte","paju tms. hake","Biokaasu","asuminen_energia_kWh"," TR_energia_kWh","kuivuri_energia_ kWh","viljely_energia_kWh","eläinpaikkoja","päätuotantoeläin","eläintuote_1","eläintuotetta","yksikkö","kWh/yks","Eur/yks","Eläintuote_2","eläintuotetta","yksikkö","kWh/yks","Eur/yks","Peltoa, ha","vilja-ala ha","kuivattava vilja_ala_ ha","Kuivattavaa viljaa (tn)","sato tn/ha_Leipävilja","ltr/tn  leipäv.","sato tn/haRehuvilja","ltr/tn rehuv.","ltr/ha vilja","öljyk.ala ha","öljyk_tn/ha","ltr/tn","Nurmiala","josta säilör.","SL_tn/ha","SL_ltr/tn","ltr/ha SL_nurmi","kuivaheinä_ha","kuivaheinä ltr/ha","sato tn/haPeruna","ltr/tn peruna","ltr/ha_peruna","sato tn/haS.juurikas","ltr/tn sokerij","ltr/ha_sokerij","keskim. Ltr/ha","Omana työnä %","etäisyys Tksta_Leipävilja","etäisyys Tksta_Rehuvilja","etäisyys Tksta_SLNurmi","etäisyys Tksta_Öljykasvit","etäisyys Tksta_Peruna","etäisyys Tksta_S.juurikas","AR1_ala m2","AR1_tilavuus m3","AR1_sähkö_kWh","AR1_Lämmitysöljy_kwh","AR1_Ajoneuvopolttoaine","AR1_Puuenergia","AR1_Turve","AR1_maakaasu","AR1_biokaasu","AR1_kaukolämpoö","AR1_bioöljy","AR1_yht.","TR1_lämmin ala, m2","TR1_lämmin tilavuus m3","TR1_kokonaisla, m2","TR1_Sähkö","TR1_Lämmitysöljy","TR1_Ajoneuvopolttoaine","TR1_Puuenergia","TR1_Turve","TR1_maakaasu","TR1_biokaasu","TR1_kaukölämpö","TR1_bioöljy","TR1_yht.","TR_Sähkö","TR_Lämmitysöljy","TR_Ajoneuvopolttoaine","TR_Puuenergia","TR_Turve","TR_maakaasu","TR_biokaasu","TR_kaukölämpö","TR_bioöljy","TR_yht.","kuivurit_Sähkö","kuivurit_Lämmitysöljy","kuivurit_Ajoneuvopolttoaine","kuivurit_Puuenergia","kuivurit_Turve","kuivurit_Maakaasu","kuivurit_biokaasu","kuivurit_Kaukolämpö","kuivurit_bioöljy","kuivurit_yht.","asuminen_Sähkö","asuminen_Lämmitysöljy","asuminen_Ajoneuvopolttoaine","asuminen_Puuenergia","asuminen_Turve ","asuminen_Maakaasu","asuminen_biokaasu","asuminen_Kaukolämpö","asuminen_bioöljy","asuminen_yht.","yhteensä_Sähkö","yhteensä_Lämmitysöljy","yhteensä_Ajoneuvopolttoaine","yhteensä_Puuenergia","yhteensä_Turve ","yhteensä_Maakaasu","yhteensä_biokaasu","yhteensä_Kaukolämpö","yhteensä_bioöljy","yhteensä_yht.","AR1_lämpö","AR1_lkv","AR1_laitesähkö","AR1_traktorityö","AR1_yht.","TR1_Lämpö","TR1_Lkv","TR1_Laitesähkö","TR1_Traktorityö","TR1_yht.","TR_Lämpö","TR_Lkv","TR_Laitesähkö","TR_Traktorityö","TR_yht.","kuivurit_Lämpö","kuivurit_Lkv","kuivurit_Laitesähkö","kuivurit_Traktorityö","kuivurit_yht.","yht_Lämpö","yht_Lkv","yht_Laitesähkö","yht_Traktorityö","yht_yht.","CO2 asuminen","CO2 TR 1","CO2 TR","CO2 kuivuri","CO2_Ajoneuvopolttoaine","CO2_Kaikki","kuivurityyppi","kuivaus kWh/ha","kuivaus, kWh/tn","kuivaus Eur/tn","rak.v","TR1_MWh/v","TR1_Eur/v","TR1_kWh/päätuotantoeläin","TR1_Eur/päätuotantoeläin","TR1_kWh/m2","TR1_valaistus_kWh/m2","TR1_lypsy_kWh/v","TR1_lypsytapa","TR1_juomavesi:kWh/v","TR1_pesuvesi_kWh/v","TR1_ilmanvaihto_kWh/v","TR1_ilmanvaihtotapa","TR1_rehunjako_kWh/v","TR1_rehunajkotapa","TR1_lannanpoisto_kWh/v","TR1_lannanpoistotapa","TR1_valaistus_kWh/v","TR1_valasitustapa","pääsulake (A)","Lypsy_jäähdytys kWh_eläin","pesuvesi kWh_eläin","ilmanvaihto kWh_eläin","rehunjako kWh_eläin","lannanpoisto kWh_eläin","valaistus kWh_eläin"]
["Asko Asiantuntija",0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,18885,"00:00:00","00:00:00",0,0,0,0,0,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},365,0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#VALUE!"},0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"",0,0,0,"","",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},0,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":195},0]
[{"$nulls":195},0]
[{"$nulls":195},0]
[{"$nulls":195},0]
[{"$nulls":195},0]
[{"$nulls":195},0]
[{"$nulls":195},0]
[{"$nulls":195},0]
[{"$nulls":195},0]

{"sheet":"co2 ja lämpöarvolaskuri_motiva","index":11,"n_rows":99,"n_cols":11,"rows_kept":99,"merged":[[7,0,7,6],[18,0,18,4],[48,0,48,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Maatilojen energiaohjelma, energiasuunnitelma"]
[]
["LASKENTATYÖKALU"]
[]
[]
[]
["LÄMPÖARVOT JA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT"]
[]
["Polttoaineiden energiasisällön laskemiseksi vaaditussa yksikössä (MWh) voidaan käyttää alla esitettyä"]
["yksinkertaista laskentatyökalua. Jos laskentatyökalua ei käytetä, laskennassa tulee kuitenkin käyttää samoja lämpöarvoja."]
[]
["Lisäksi alla on annettu polttoaineiden ominaispäästökertoimet CO2-päästövähenemän (kg/a)"]
["laskemiseksi (taulukkoon 2) johtuen sekä energiansäästötoimenpiteistä että muiden polttoaineiden korvaamisesta uusiutuvilla. "]
[]
["Kosteuspitoisuudeltaan vaihtelevien polttoaineiden lämpöarvoja ei ole lukittu, joten niitä voi muuttaa ottamaan huomioon eri kosteuspitoisuudet."]
["Taulukkojen syöttötiedot on merkitty vaaleanvihreällä värillä. "]
[]
["LÄMPÖARVOT"]
[]
["Energia tai polttoaine","Kulutus","Yksikkö","Lämpöarvo","Kulutus",null,null,"Tilavuusmuuntokertoimia puulle:"]
[{"$nulls":3},"kWh/yksikkö","MWh/a",{"$nulls":3},"irto-m3","pino-m3","kiinto-m3"]
["Sähkö, ostettu",null,"kWh",0.001,{"v":0,"d":"0.0"},null,null,"Irtokuutiometri, pilke (33 cm)",1,0.6,0.4]
["Kaukolämpö",null,"MWh",1,{"v":0,"d":"0.0"},null,null,"Pinokuutiometri, pilke (33 cm)",1.68,1,0.67]
["Kevyt polttoöljy",null,"litraa",10.02,{"v":0,"d":"0.0"},null,null,"Pinokuutiometri, halko (100 cm)",1.55,1,0.62]
["Kevyt polttoöljy",null,"kg",11.86,{"v":0,"d":"0.0"},null,null,"Kiintokuutiometri",2.5,1.5,1]
["Moottoribensiini",null,"litraa",8.96,{"v":0,"d":"0.0"},null,null,"Esim. irtokuutiometri pilkettä sisältää 0,4 kiintokuutiometriä eli 400 litraa puuta."]
["Dieselöljy",null,"litraa",10.05,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Raskas polttoöljy",null,"kg",11.42,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Kivihiili ja antrasiitti",null,"kg",7.08,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Maakaasu",null,"m3",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Nestekaasut",null,"kg",12.83,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Pilkkeet (havu- ja sekapuu, 20 % kosteus)",null,"pino-m3",{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Pilkkeet (koivu, 20 % kosteus)",null,"pino-m3",{"v":1700,"d":"1,700"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Polttohake (40 % kosteus)",null,"irto-m3",700,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Puupelletti (9 % kosteus)",null,"kg",4.7,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Jyrsinturve (48,5 % kosteus)",null,"kg",2.7,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Palaturve (39 % kosteus)",null,"kg",3.3,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Olki",null,"kg",3.8,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Kaura",null,"kg",3.6,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Ruokohelpi",null,"kg",4.1,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Muu, mikä",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Muu, mikä",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Muu, mikä",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Lämpö ja polttoaineet yhteensä",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"}]
["KAIKKI YHTEENSÄ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[]
["CO2-PÄÄSTÖJEN VÄHENEMÄN LASKEMINEN"]
[]
["Energiansäästötoimille:"]
["Energia tai polttoaine","Toimenpiteen energiansäästö","Päästökerroin","Päästö-vähenemä"]
[null,"MWh/a","kg/MWh","kg/a"]
["Sähkö, ostettu",null,200,0]
["Kaukolämpö",null,null,0]
["Kevyt polttoöljy",{"v":13,"d":"13.0"},267,{"v":3471,"d":"3,471"}]
["Moottoribensiini",null,265,0]
["Dieselöljy",null,265,0]
["Raskas polttoöljy",null,284,0]
["Kivihiili ja antrasiitti",null,341,0]
["Maakaasu",null,198,0]
["Nestekaasut",null,234,0]
["Pilkkeet",null,0,0]
["Polttohake",null,0,0]
["Puupelletti",null,0,0]
["Jyrsinturve",null,381,0]
["Palaturve",null,367,0]
["Olki",null,0,0]
["Kaura",null,0,0]
["Ruokohelpi",null,0,0]
["Muu, mikä",null,null,0]
["Muu, mikä",null,null,0]
["Muu, mikä",null,null,0]
["Lämpö ja polttoaineet yhteensä",null,null,{"v":3471,"d":"3,471"}]
["PÄÄSTÖVÄHENEMÄ YHTEENSÄ ENERGIANSÄÄSTÖTOIMISTA",null,null,{"v":3471,"d":"3,471"}]
[]
["Uusiutuvan energian käytön lisääntymiselle:"]
["Korvattava polttoaine","Uusiutuvalla energialla korvattava määrä","Päästökerroin","Päästö-vähenemä"]
[null,"MWh/a","kg/MWh","kg/a"]
["Kaukolämpö",null,null,0]
["Kevyt polttoöljy",null,267,0]
["Moottoribensiini",null,265,0]
["Dieselöljy",null,265,0]
["Raskas polttoöljy",null,284,0]
["Kivihiili ja antrasiitti",null,341,0]
["Maakaasu",null,198,0]
["Nestekaasut",null,234,0]
["Jyrsinturve",null,381,0]
["Palaturve",null,367,0]
["Muu, mikä?",null,null,0]
["Muu, mikä?",null,null,0]
["PÄÄSTÖVÄHENEMÄ YHTEENSÄ UUSIUTUVIEN LISÄÄMISESTÄ",null,null,0]
[]
[]
["Lähteet:"]
["Tilastokeskus. Energiatilastot Vuosikirja 2007"]
["Alakangas, E. 2000. Suomessa käytettyjen polttoaineiden ominaisuuksia. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT tiedotteita 2045. "]
["Kari, M. (toim.) 2009. Maatilayrityksen energiaopas. ProAgria Keskusten Liitto, julkaisuja 1077"]
["Motiva Oy. Yksittäisen kohteen hiilidioksidipäästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät päästökertoimet, 2004"]